Katuse keerulisem 2 neeluga osa (plaanil paremal) on 22 aastat peale paigaldust hakanud vett läbi laskma, katuse vasakpoolne osa on heas korras.

Remondi 1 variant:
Asendada parempoolne osa samasuguse sindelkatusega eemaldades sindlid, neelupaanid ja aluskatte (ruberoid) nii, et asendamise käigus ei kannataks katuse ääreplekid (piisab ka vana katte
eemaldamisest ja uue aluskatte paigaldamisest, uued sindlid võin paigaldada ise)

Remondi 2 variant:
Kogu  olemasoleva katuse katmine trapetsprofiiliga plekiga soovitavalt säilitades heas seisundis katuse ääreplekid