Tööde loetelu:

1. Kasvupinnase eemaldamine, ladustamine krundile
2. Killustikalus min.300mm
3. Liivapadi 200mm
4. Tagasitäide liivaga
5. Soojustus 2x 50mm
6. Kile
7. Plaadi armeering 1 kihis võrk 8 silm 150,ülejäänud armeering vastavalt joonistele.
8. Betoonplaat 150mm -helikopteripind
9. Perimeetri ja sokli soojustamine
10. Sokli krohvimine
11. Välistrassid (elekter, kanal, vesi –Kõik umbes 15jm)
12. Tagasitäide ümber vundamendi

NB! Ei ole vaja pakkuda põrandaküttetorustikku, basseinitorustikku ega kanalisatsioonitorustikku.