Kortermaja akende renoveerimine
Tegu on 1918 aastal ehituatud maja osalise renoveerimisega, mille käigus renoveeritakse korteri puidust välisaknad ning vana näite alusel valmistatakse uued sisemised puidust aknad ning aksutatakse pakkettkalaase. Objekt asub Tallinnas, Nõmmel. Ehitis ei ole arhitektuurimälestis. Töö teostatakse ilma lenge eemaldamata. Töö eesmärgiks on korrastada korteri välisaknad ning tagada nende suurem soojapidavus. Majal ei ole lubatud muuta akende astust ega ka välimust. Seetõttu on esmaseks lahednuseks vanade välisakende renoveerimine ning uute siseakende paigaldamine. Aknalenge ei ole praktiline selle töö käigus eemaldada, sest korteris elatakse sees. Vajadusel saab seda siiski eelneva kokkuleppe alusel teha. Akende välisosa peab säilitama oma esialgse ilme. Töö võib toimuda mitmes osas, mis lepitakse ennem kokku.
Töö näeb ette:
1.	Nelja (4) kahepoolse puidust välisakna eestvõtmist, ilma klaase kahjustamata.
2.	Veranda välisakende eestvõtmist ilma klaase kahjustamata.
3.	Eestvõetud välisakende puhastamist värvist ja kitist, ilma klaase kahjustamata.
4.	Kahjustunud puiduosade parandamist või asendamist vastavalt vajadusele. 
5.	Akna ettevalmistamist värvitöödeks (pahteldamine linaõlikitiga) ning kruntimist ja värvimist (linaõlivärviga)
6.	Akende paigaldamist ja rihtimist olemasolevatesse lengidesse.
7.	Nelja sisemise akna meisterdamist koos pakettakendega lengi mõõtude alusel ning lähtudes välisakende stiilist.
Akende mõõtmed on järgmised:
A.	3x korteri aken: 973x1700
B.	1x korteriaken: 1480x1700
C.	7x veranda aken: 1760x1200
Pakkumises esitada eeldatav tööle kuluv aeg, töö etappide kirjeldus, töö eelarve, kulumaterjali eelarve.
Töö teostamise aeg on juuni kuni august 2014. Pakkumises esitada eeldatav tööle kuluv aeg, töö teostamise tingimused, töö eelarve, materjali eelarve. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalikke kulusid lahtikirjutatult ja hinnapakkumine peab jääma kehtivaks 2 kuuks. Hinnapakkumises materjalide hind eraldi välja tuua - sobivate hindade korral materjal tööde teostajalt. Hinnapakkumine peab sisaldama kasutatud lahenduste ning tehnoloogiate kirjeldust. Selleks palun täita lisatud hinnapakkumise tabeli.
Põhietapp	Alletapid	Etapile kuluv aeg	Materjalid	Töö/materjali tüki hind	Hind kokku	Töö teostamise tingimused/märkused	

Tööde teostamiseks sõlmitakse leping. Hanke võidab parima lahenduse/hinna/kvaliteedi suhte pakkuja.
Hinnapakkumised esitada hiljemalt 06.05.2014
Hinnapakkumise koostamise kulusid ei hüvitata.