KÜ fassaadi soojustamine

Hoone fassaadi netopind (ilma akendeta) 350m2

Aknaid 40:

8 akent 200x140; 32 akent 140x140; 2 trepikoja akent 250x200

Sokkel = 40m2

Fassaad katta EPS kihiga 100mm, sokkel EPS Silver,100mm

Valge krohv.

Vent.restide vahetus 20tk