Maakeldri lõpetamine
Objekti asukoht: Harjumaa, Keila vald, Laulasmaa küla. 
1.	Keldri katus ja vertikaalsete pindade ülemine osa 50 cm laiuselt katta peno-plaatidega, paksus 10 cm. Vuugid hermetiseerida. Kaetavat pinda on ca 8 m2.
2.	Monteerida külge keldriga kaasas olevad ventilatsioonilõõrid, värske õhu lõõri vaja pikendada.
3.	Paigaldada seina alt läbi kaablikõri koos traadiga hilisemaks elektrikaabli sissevedamiseks.
4.	Fassaadist kahele poole teha maakividest muldkeha kindlustus.
5.	Katta kelder pinnasega selliselt, et kelder oleks kaetud ca 1 m paksuselt. 
6.	Keldri põrandale ja eeskoja põrandale laduda liivaga õhukestest sillutustellisest põrand, killustikpadi all olemas. Kaetav pind 3 m2 + 0,7m2.
7.	Materjalid, sh. pinnas ja maakivid, ning kohalevedu töö teostajalt. Ehitusprahti mitte tuua.
8.	Elekter ja vesi tellijalt.