**I korruse tööd**

1. Tuulekotta tuleb rajada jalatsite puhastuse koht koos vajalike seadmetega.



1. I korruse koridori (eskiisjoonisel ruum nr 13 ja 12) tuleb rajada uks, mis eraldab riietusruume kontoriruumidest.



1. 2 bürooruumi jäävad nii nagu nad on (eskiisil 1 ja 2 ruum). 1. ruumist saab arhiivi ruum.
2. Eskiisil ruum nr 3 saab riietusruumiks (ei vaja ümberehitustöid).



1. Eskiisil nr 4 ruum jääb riietusruumiks (ei vaja ümberehitustöid).



1. Eskiisil ruum nr 5 on vaja ehitada kuivatusruum koos ventilatsiooniga ning valamute ja torustike ümbertõstmist eskiisjoonisel ruum nr 7sse.





1. Eskiisprojektis olev ruum nr 7 on rätikute ja valamute (sh peeglite) ruum (vajab ümberehitustöid).



1. Eskiisjoonisel ruum 8 on duširuum. Duširuumi laiendatakse serveri ja arhiiviruumi arvelt. Duširuum on 8le inimesele. Vajadusel pikendatakse ka WC (eskiisjoonisel ruum nr 14) seinu. Serveriruum ja arhiiviruumi tuleb ümberehitada dushiruumideks. Uksed, mis avanevad hetkel tehnoruumi tuleb teha seinaks. Serveriruumi aknale tuleb paigutada läbipaistmatu kile ja radiaator tuleb eemaldada.





1. Tehnoruumi tuleb paigutada ventilatsiooniagregaat ja uus gaasikatlamaja (ruum 9 ja 10 eskiisjoonisel).



**II korruse tööd**

1. Eskiisjoonisel ruum nr 1 ja 2 jäävad nii nagu nad on (ei vaja ümberehitustöid).
2. Koridori tuleb ehitada uks, mis eraldab riietusruumi bürooruumidest (eskiisjoonisel ruum nr 9).



1. Eskiisjoonisel olev ruum number 3 on riietusruum (50nele inimesele). Tuleb maha võtta seinad ning ehitada kuivatusruum koos ventilatsiooniga. Tuleb ehitada ka juurde 1 WC. Põrandale, kus on hetkel laminaat, tuleks PVC kate.











1. Tuleb ehitada duširuum 5le inimesele (eskiisjoonisel nr 5 ruum). Akendele tuleb panna läbipaistmatud katted. Radiaatorid tuleb eemaldada. Duširuum plaatida.



1. Ruum nr 6 oleks köök. Antud ruumi tuleks ka paar puhkeruumi tooli (vajab ümberehitustöid). Uks, mis hetkel avaneb kontoriruumist kööki tuleb eemaldada ja sinna tuleb sein ehitada. Kööki tuleb laiendada (uus sein tuleb ehitada köögi ja duširuumi vahele).



1. Riietusruum, mis on eskiisjoonisel nr 7 ruum tuleb ehitada koos duširuumiga (3le inimesel). Duširuum tuleks plaatida ning riietusruumi tuleks panna PVC kate. Duširuumi ja riietusruumi vahele tuleb ehitada uks. Duširuumi jäävad radiaatorid tuleb eemaldada.



NB! Arvestada ka elektritööde, ventilatsioonisüsteemi, ATS ja turvasüsteemi ehitustöödega. Olemasolevate dokumentidega saab tutvuda objektivisiidil.

Optsioonina pakkuda 2 pesumasina ja kuivati ( A-klassi ja 1 masin peab mahutama 6 kg pesu) tarnet ja paigaldust (koos eestikeelsete kasutus- ja hooldusjuhenditega). Peale selle ka 50 riidekapi tarnet ja paigaldust.