1. Laelt täite eemaldamine nelja tala vahelt 
2. Vana lae eemaldamine koos utiliseerimisega 
3. Vanade laetalade eemaldamine utiliseerimisega
4. Uute laetalade paigaldamine ja loodimine
5. Uute laetalade külgelede prusside kinnitamine
6. Prusside peale 15mm vineeri paigaldamine
7. Laetalade alla 18mm OSB plaadi kinnitamine
Sealt edasi lae ehitamine korteri omaniku kulu.
8. Lae peale kasti ehitamine, et saaks sinna sisse paigaldada min 400mm puistevilla
[bookmark: _GoBack]kulu 20 kotti tselluvilla koos paigaldusega
9. Tugipostid, abimaterjal
