Papsaare külas asuva paarismaja katuse vahetus.

Olemasolev  olukord:

Bituumiensindel katus. Osb plaat kohati hallitab ja pehkinud, vajab kindlasti välja vahetamist. Sarikad 5x15 sammuga 80-85cm. Katus mitme tasandiline. Teine korrus ca.140m2. Elutoad, kuurid ja auto varjualused kokku ca. 100m2.

Soovitud tulemus:

Variant A:

Bituumensindel katus, uue OSB plaadi ja aluskattega.  Toimib katuse alune ventileerimine ja on paigaldatud uued katuseluugid. Uus vihmaveerenn.

Variant B:

Klassik katuseplekk. Korstnate juurde käiguteed ja teise korruse katusele ka lumetõkked. Uued katuseluugid. Uus vihmaveerenn.