KATUSEROOVIDE PLAAN									
										1:100												
											16200										
					5435						5330						5435			
																				B		
1																						
																				B		
	6170	LP-Z25020	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25020	L= 6950	LP-Z25020	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25020		
																A						
2	12340																					
																						
																A						
	6170	LP-Z25020	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25020	L= 6950	LP-Z25020	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25025	L= 6950	LP-Z25020		
																		B				
3																						
																		B				
			A					B								C						
		B - B																			
		1:20																			
TÜÜPILINE ROOVIDE KINNITUSSÕLM ÄÄRMISEL TOEL																	
		50																				
		2*M16x40																			
		ISO 4017																			

ROOVIDE SPETSIFIKATSIOON

Tüüp	Kõrgus, mm	Paksus, mm	Pikkus, mm	Arv, tk	Materjal	Märkused	
							
LP-Z25025	250	2.5	6950	12	S350GD+Z		
LP-Z25020	250	2.0	6950	8	S350GD+Z		
							
			Kokku:	20			
						
		KÕIK KOKKU:	20			

A - A

		1:20			
	TÜÜPILINE ROOVIDE KINNITUSSÕLM	a1 - a1		
		a1	1:20		
			2*M16x40		
					
35	790	790	ISO 4017		
			35		
			1		
			6		
			0		
L= 6950			5		
			5		
	2*M16x40	2*M16x40	2*M16x40		
					
	ISO 4017	ISO 4017	ISO 4017		

 2   a1

JUHISED:

1.	LAOTUSE ALUSEKS VÕETUD "RUUKKI" Z-ROOVID (350GD+Z275): KÕRGUSEGA 250mm; PAKSUSEGA 2,0 ja 2,5 mm. 

2.	SPETSIFIKATSIOONIS POLE ARVESTATUD VARUROOVIDEGA. 

6950						MÄRKUSED:									
L=															
														
								1. ±0.00 = 67.700 ABS.								
																
								2. TERASE KLASS VASTAVALT TOOTEJOONISTELE.						
								3. POLTIDE TUGEVUSKLASS 8.8.							
								4. PAIGADUSEL JÄLGIDA JOONISEL NÄIDATUD POLDI STANDARDIT JA VALIDA ÕIGET POLTI:		
								- ISO4014 (DIN931) - OSAKEERMEGA POLT 8.8, ZN, KUI EI OLE MÄRGITUD TEISITI.			
											
								- ISO4017 (DIN933) - TÄISKEERMESTATUD POLT 8.8, ZN, KUI EI OLE MÄRGITUD TEISITI.			
								5. POLDID VARUSTADA SEIBIGA NII POLDIPEA KUI MUTRI ALL.				
								6. TERASE TEHNILISED TINGIMUSED VASTAVALT EN 10025-2:2004				
								7. TERASKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSID VASTAVALT EVS-EN 1090-2:2008			
								8. KEEVISLIITE KVALITEET VASTAVALT EN-ISO 5817 klass C				
								9. KEEVISLIITE TOLERANTSID VASTAVALT EN-ISO 13920 klass C				
								10. KEEVISLIITE TÄHISTAMINE VASTAVALT EVS-EN 22553:2000 / ISO 2553:1992			
			D						
						11. PINNAKATTE VÄRVUS VALGE (RAL 9002)