KATUSEPANEELIDE SPETSIFIKATSIOON				
																						
		KATUSEPANEELIDE LAOTUS							Tähis	Arv [tk]	Pikkus [mm]		Paksus [mm]	Laius [mm]	[m²]	Värv (välis/sise)	Märkused		
																						
		1:100								SR1	26	8397		140	1000	218.3	RAL6011/RAL9002	LINEERITUD		
																						
											Kokku:	26						218				
		16200																			
													A - A						

	5435		5330		5435															
									A					1:20							

 1 

 2 

 3 

6170	

12340	

6170	

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 
 SR1

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 
 SR1 

	3 PUURKRUVI		
A	IGAL PANEELIL,	B	
	IGAL TOEL		

 SR1 

 SR1 
A
 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

 SR1 

2 PUURKRUVI			3 PUURKRUVI		
IGAL PANEELIL,	C	D	IGAL PANEELIL,		
IGAL TOEL					
			IGAL TOEL		

230

 1 

JUHISED:

1.	LAOTUSE ALUSEKS VÕETUD "RUUKKI" PANEELID:
SP2C-E-PIR, PAKSUSEGA 140 mm KASULIKU LAIUSEGA 1000 mm

2.	PANEELE PEAB KINNITAMA IGA PANEELI TAGA OLEVATE TUGEDE KÜLGE (ROOVID, POSTID, VÄRAVARAAMID JNE).

3.	PANEELIDE KINNITUSEKS KASUTADA "SFS" PUURKRUVE: PANEEL - SP2C-E-PIR 140 mm - PUURKRUVI SDT14-S19-5,5X212
4.	KINNITITE ARV ON TOODUD PLAANIL.

5.	PANEELIDE LADUSTAMINE JA PAIGALDUS VASTAVALT RUUKKI JUHENDITELE JA TÜÜPSÕLMEDELE.
6.	SPETSIS POLE ARVESTATUD VARUPANEELIDEGA.

	

	Ehitusprojekti nimi				Joonise nimi					Mõõtkava		
						1:20 1:100		
						Formaat		
									
							A3		

	Staadium	TÖÖPROJEKT					
						
Joon.	Töö nr	Ehitusprojekti osa	Joonise nr	Muudatus		

	Kuup.  16.08.2017