Peakaabel on märgitud ära ehitusprohektis, see peaks olema vist OK.
Elektrikilp tuleks esisimese korruse kergseina sisse.
3 faasiline vahekilp tehnilisesruumis .
Paar juhet valagustite jaoks väljaspool maja
Nii pistiku kui TV peasd tuleks ära märkida.

Keerulist elektilahendit ei tule, lihtne lahendus.

OLEN ISE PABERI PEAL PROJEKTIS EELNEVALT KÕIK ASUKOHAD VÄLJA MÕELNUD JA ÄRA MÄRKINUD!