1. Vundamendi soojustuse materjal peaks olema 
EPS perimeeter.
2. Milline hüdroisolatsioon jääb vundamendile soojstuse peale? 
Deltakate.
3. Miks teljel 2 vundamendi soojustus on seespool tugimüüri? 
Õige on väljaspool müüri.
4. Kuidas on lood töödega naabri krundil (kaeved, tagasitäide, haljastuse taastamine jne)? Naabriga kooskõlastatud ja räägitud. Saab kaevata, tagasitäide sama kogu maja ümber ja maapinnal graniitkillustikuriba 30-40cm laiuselt.
5. Kas transpordiga, kaevetehnikkaga, betoonipumbaga pääseb krundile? 
Transport, kaevetehnika ja pump/pumi pääseb majani.
6. Kas sillutusriba tuleb ümber hoone? 
Sobib graniitkillustik 30-40cm laiuselt.
7. Vee ja kanali toru läbimõõdud? 
Vesi - dn32mm veeühenduse, Kanal - de160mm kanalisatsiooniühendus.
8. milline korsten tuleb - laotud, moodul, terasmoodul; kas on vaja korstnale vundamenti.
Ilmselt teramoodul, pole vaja vundamenti.
9. milline tuleb sissekäigu trepp - monoliitbetoon näiteks; joonisel on tugimüüridmillegi pärast?
Sobib lihtsalt monoliitbetoonplaat. 100-150mm ja harjatud pinnaga.
10. joonisel on kujutatud vundamendi tugimüürid erinevalt teljed 1 ja 2 - kas eksitus või ongi erinevus
Puitsõrestiku alune 3/200 FIBO, Tulemüüri alune 3/300 FIBO
11. puitkarkassi materjal on teie seletuskirjas 45*195 ehk tugevus sorteeritud C24 puit joonisel 50*200 kuiv ABC klass ilmselt - milline on õige.
Jätan lahtiseks valiku! Kuid, võimaluse korral panna umbkaudne vahe, kahe matrjali vahel. Arvutada jooksevmeeter välja kogu maja kulu ja siis saaks panna võrdluse.
12. Millise profiiliga tulevad välisvoodri piirdeliistud, tuuleliistud?
Hinnapakkumisse palun lihtne hööveldatud liist/laud. Hiljem saab muuta, kui kindel milline sobib.