1. Kas on olemas konstruktiivne projekt, mis lahendaks mitu küsimust:
1.1. Vundament, 1.2. Kandvad seinad, 1.3. Esimese ja teise korruse vahelae, 1.4. Katusekontsruktsiooni, 1.5. Tulemüüri sõlme
Konstruktiivseid projekte pole tellinud. Kuna tundus, et lihtsad lahendused. Need saab enne alustamist läbi arutada. Olen ise terve ehituse aja olemas ja vaba, saan igal ajal konsulteerida ja arutada!
Nt. fibotaldmiku plokk, sees 2rida 8mm armatuuri, omavahel risti olevate 8mm armatuuridega seotud. Edasi esimesel real armatuur, kolmandal real ja eelviimasel real. Siis tuleb peale juba vööpruss immutatud puidust. Kandvad seinad on pandud 50x200 kuiv ABC puit, 600mm sammuga, et kivivill mahuks lõikamata vahele.
Avatäidete peal tuleb pruss sisse süvendada, et vältida läbipainet. (risti ülejäänud seinaga). Vahelae ja katusekonstruktsiooni uurisin, et lihstsam lahendada vist fermidega ja seejärel vintskapid sisse vekseldada ja välja ehitada. Tulemüüri sõlm, kas tõrvapapp, puitvöö (5x200 immutatud) ja selle külge vahelaetalad ning katusekonstruktioon. Või betoonpadi valada koos armeeringuga (sellega võib jälle tekkida külmasild, kuna aeroc on 375 mitte 500).
2. Vaadates projekti, katab hetkel ära tulemüür maja seina osa ja osaliselt katust. Kas antud projektile on kehtiv ehitusluba olemas? Kui, jah kas päästeametilt, mingit ettekirjutust ei tulnud.
Kehtiv ehitusluba olemas ja selliselt lubati ehitada. Ehitamise alustamise teatis ka juba sisse antud. 
3. Kas on olemas eriosade projektid või vähemalt nägemus, kus mis võiks olemas olla?
Kütte ja ventilatsiooni siseosa ning kollektorid asuks vannitoas trepi all. Hiljem teeksin lükandukse või kapiuksed ette. Elektrikilp arvatavasti tuleb paigutada esikusse. Vb saab siseseina teha kuski 100mm, siis saab süvendatult lahendada elektrikilbi ja jääb seina pinnaga tasa.
4. Sisekujundus või vähemalt nägemus?
Sisekujundus lihtne, hinnapakkumises piisab kips, pahtel, kruntvärv. Plaatimise töö nt pakkumise, plaadid tulevad juurde. Usun, et ka elektripisitikud, lülitid, pakkumises ainult paigaldus, hiljem valin välja. 
5. Kuna tulemüüri poolne sein on joonisel märgitud 375 aerocist, kas tuleks kõne alla kogu maja laduda aeroc?
Pigem ikkagi puitkarkass. Sellega läheb sein 100mm paksemaks ja kogu maja elamispind kaotab 4-5m2, aga seda ei tahaks ära anda.
6. Millises mahus hinnapakkumist ootate? Kas võtmed kätte lahendusele või mingitele teatud osadele?
Eelistaks võtmed kätte pakkumist.