# A-korpuse galerii ja fuajee remont, puhkeruumi rajamine

## GALERII

### I korrus

1. Kabinettide jt ruumide uksed vahetada Haapsalu Uksetehase siseuste NORDIC või samaväärsete vastu. Ukseleht on 40mm paksune, pind on viimistletud väärispuuspooniga ja kaetud vesialuselise lakiga.
2. Rajada uus ukseava ruumist F127 galeriisse A120. Ava laiuseks 1800mm. Ukseks alumiiniumraamidega klaasuks, mis analoogne galerii ustega (tuletõkkeklass EI30).
3. Muuta uue ava ette jääva radiaatori asend.
4. Galerii seinad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi X487
5. Seintele paigaldada 50 jm ulatuses piltide riputussüsteem STAS minirail või samaväärne.

### II korrus

1. Kabinettide jt ruumide uksed vahetada nagu I korrusel (v.a A-212)
2. Galerii seinad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi Y462
3. Seintele paigaldada 30 jm ulatuses piltide riputussüsteem STAS minirail või samaväärne.

## PUHKERUUM – KOHVITUBA

1. Uus ukseava ruumist F127 galeriisse A120 (vt P I.2)
2. Lammutada ruumide F128 ja F127 vaheline sein.
3. Asendada ruumi F128 ja koridori F162 vaheline uks klaasuksega.
4. Rajada vee- ja kanalisatsiooniühendused ruumis F127/F128 vastavalt projektile.
5. Paigaldada uus põrandakate Marmoleum Modular Granada 13405/Marmoleum Modular Concrete 13136 (50\*50cm, paksus 2,5mm; paigaldus maleruutu) või samaväärne kate.
6. Paigaldada mineraalkiud-ripplagi 60\*60cm ja valgustid (sarnaselt galeriile).
7. Seinad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi X487

## FUAJEE

1. Olemasolev ripplagi lammutada ja paigaldada paneelripplagi firma PARMET – K Profiil, paneeli laiusega 142mm, mis värvitud valgeks või analoogne paneelripplagi.
2. Valgustiteks ripplaes paigaldada GLAMOX C80-RR. Valgustid on süvispaigaldusega ja ühtlase valgusjaotusega ilma vahekohtadeta, integreeritud hädavalgustuse ning anduritega versioonid. Võimalik on kasutada analoogseid samade näitajatega tooteid.
3. Fuajee ripplae tasandist allpool olevate talade küljed viimistleda sirgeks ja siledaks.
4. Fuajee seinad ja talad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi X487
5. Olemasolev garderoobi riputussüsteem säilitada. Garderoobi lett likvideerida.
6. Valvuri töökoht säilib, kuid selle asukoht muutub.

**NB!** Peene metallipuru tekke vältimiseks – hoones on võimsad püsimagnetid – on ketaslõikuriga lõikamine majas **KEELATUD**.