LISA 1 Ventilatsiooni spetsifikatsioon

Tarvikute loetelu

Krt.1 NIMETUS TÄHIS HULK MÄRKUSED

1. Vent.seade SV.01 1 kmpl.

2. Tsingitud terasplekk õhukanal Ø100 Ø100 13 jm. Nt. ETS Nord

3. Tsingitud terasplekk õhukanal Ø125 Ø125 36 jm. Nt. ETS Nord

4. Tsingitud terasplekk õhukanal Ø160 Ø160 6 jm. Nt. ETS Nord

5. Põlved ø100 / 90° Ø100 5 tk. Nt. ETS Nord

6. Põlved ø125 / 90° Ø125 17 tk. Nt. ETS Nord

7. Põlved ø160 / 45° Ø160 4 tk. Nt. ETS Nord

8. Põlved ø160 / 90° Ø160 2 tk. Nt. ETS Nord

9. Sadul 125 / 125 2 tk. Nt. ETS Nord

10. Sadul 160 / 100 1 tk. Nt. ETS Nord

11. Sadul 160 / 125 2 tk. Nt. ETS Nord

12. Sadul 160 / 160 2 tk. Nt. ETS Nord

13. Üleminek 125 / 100 3 tk. Nt. ETS Nord

14. Üleminek 160 / 125 4 tk. Nt. ETS Nord

15. Sissepuhkeplafoon ø100 DVS-P 100 4 tk. Nt. ETS Nord

16. Sissepuhke õhujaotaja ø125 DVS-P 125 1 tk. Nt. ETS Nord

17. Väljatõmbeplafoon ø125 DVS -125 4 tk. Nt. ETS Nord

18. Välisrest / seinaelement ø160 (comborREST) CVVX 160 1 tk. NT. Systemair

19. Välisrest ø125 RVA - 125 1 tk. Nt. ETS Nord

20. Tagasivooluklapp ø125 TVK - 125 1 tk Nt. ETS Nord

21. Mürasummutaja ø100, L=900 mm NMF 100 3 tk. Nt. ETS Nord

22. Mürasummutaja ø125, L=900 mm NMF 125 1 tk. Nt. ETS Nord

23. Mürasummutaja ø160, L=1000 mm NMF 160 4 tk. Nt. ETS Nord

24. Siirdeõhuava /-restid SÕA 7 tk -

 25. Isolatsioon 50mm mineraalvill SI-50 17 m2 Nt.Isover

Krt.2 NIMETUS TÄHIS HULK MÄRKUSED

1. Vent.seade SV.02 1 kmpl.

2. Tsingitud terasplekk õhukanal Ø100 Ø100 13 jm. Nt. ETS Nord

3. Tsingitud terasplekk õhukanal Ø125 Ø125 36 jm. Nt. ETS Nord

4. Tsingitud terasplekk õhukanal Ø160 Ø160 6 jm. Nt. ETS Nord

5. Põlved ø100 / 90° Ø100 5 tk. Nt. ETS Nord

6. Põlved ø125 / 90° Ø125 17 tk. Nt. ETS Nord

7. Põlved ø160 / 45° Ø160 4 tk. Nt. ETS Nord

8. Põlved ø160 / 90° Ø160 2 tk. Nt. ETS Nord

9. Sadul 125 / 125 2 tk. Nt. ETS Nord

10. Sadul 160 / 100 1 tk. Nt. ETS Nord

11. Sadul 160 / 125 2 tk. Nt. ETS Nord

12. Sadul 160 / 160 2 tk. Nt. ETS Nord

13. Üleminek 125 / 100 3 tk. Nt. ETS Nord

14. Üleminek 160 / 125 4 tk. Nt. ETS Nord

15. Sissepuhkeplafoon ø100 DVS-P 100 4 tk. Nt. ETS Nord

16. Sissepuhke õhujaotaja ø125 DVS-P 125 1 tk. Nt. ETS Nord

17. Väljatõmbeplafoon ø125 DVS -125 4 tk. Nt. ETS Nord

18. Välisrest / seinaelement ø160 (comborREST) CVVX 160 1 tk. NT. Systemair

19. Välisrest ø125 RVA - 125 1 tk. Nt. ETS Nord

20. Tagasivooluklapp ø125 TVK - 125 1 tk Nt. ETS Nord

21. Mürasummutaja ø100, L=900 mm NMF 100 3 tk. Nt. ETS Nord

22. Mürasummutaja ø125, L=900 mm NMF 125 1 tk. Nt. ETS Nord

23. Mürasummutaja ø160, L=1000 mm NMF 160 4 tk. Nt. ETS Nord

24. Siirdeõhuava /-restid SÕA 7 tk -

 25. Isolatsioon 50mm mineraalvill SI-50 17 m2 Nt.Isover