Vannitoa (185x146 cm) remont, dušinurga asendamine dušitrapiga

- Vanade põrandplaatide eemaldamine ja põranda üles võtmine

- Põranda uuesti valamine, selle käigus põrandaküttekaabli ja dušši äravoolutrapi paigaldus

- Kõik vajalikud hüdroisolatsioonitööd

- Veetorude paigaldus dušši jaoks ja pesumasina lahendus,

- Plaatimine (dušinurk ja põrandad) ja pahteldamine ning värvimine muud seinad

- Lakke kipsplaadi paigaldus, ventilatsioonitoru ja viimistlus

- Santehnika paigaldus ja ühendamine

- vajadusel elektritööd

- Ehitusprahi äravedu