Peamiselt betoneerimistööd.

* Vanale asfaldile on vaja teha tasane pind laoruumi jaoks, kus hakkab sõitma tõstuk täismassiga 4500kg. Praegune pind on 18m peale ca 30 cm kaldes, see on vaja likvideerida. Pind ise peaks olema 18m*11m.  Pinna laius (11m) kattub osaliselt vana vundamendiga, mis võikski olla tasapinna kõrgus. 
Pilt – Pind1

* Ukse juurde on vaja teha põrandasoojustusega platvorm mõõtmetega 270cm*260cm*68cm, mille küljel peab olema põrandasoojustusega kaldtee, kus oleks ca 10-15 cm kõrgune piire tõstuki rataste jaoks. Kaldtee mõõdud 260cm*330cm (12 kraadi kaldenurk). Ootame pakkumisi nii betoon kui ka metallist kaldtee variantidele.
Pildid – kaldtee1, kaldtee2

* Hoonel 12m*6m*4m (72 m²) on vaja maha võtta silikaatkividest vaheseinad (ca 37m²), teha akna asemele välisuks ning põranda sammaste lõhkumine ja kogu pinna betoneerimine.
Pildid – hoone1, hoone2, hoone3, hoone4, 

Ootame pakkumisi kõigile korraga kui ka eraldi.

Hanke korraldaja: 
Allestpac OÜ
Tabasalu, Harjumaa

Kontaktisik:
Kristjan Pajumets
5067141
kristjan@allestpac.ee