Paldiski mnt 38B korterelamu elektripaigalise hinnapakkumise täpsustavad algandmed ja tingimused

1.	Kilpe tuleb paigaldada 3 tk (PJK: 10 – arvestiga, JK-1: 4 – arvestiga, JK-2 jaotuskilp)
2.	Planeeritava peakilbi PJK juurest on toitekaablid korteriteni varem paigaldatud.
3.	 Paigaldamata on:
a.	EE liitumiskilbist PJK kilpi
b.	 KK08 toitekaabel (pööningul)
c.	Büroo KK00 toitekaabel (keldris)
d.	Valgustite ja JK-2 toitekaabel
e.	PJK ja JK-1 vaheline toitekaabel tuleb paigaldada hoone siseselt (pinnases olemas)
4.	Valgustid paigaldada vastavalt projektjoonistele
5.	Maanduspaigaldise väljaehitamine mõlemale hoonele
6.	Korteriteni on paigaldamata
a.	UTP Cat5e kaabel (9 korterit)
b.	SAT TV cable CAVO ECO 112 kaabel (9 korterit)
7.	Väljaehitatud elektripaigaldisele teha 	
a.	Elektrimõõtmised, kasutuselevõtukontroll, nõuetekohasuse tunnistus
8.	Olemasoleva vana paigaldise demontaaž
9.	Hinnapakkumises tuua välja eraldi materjalide ja tööde maksumus.

Koostas
Taavi Tilk
55583636
taavi.tilk@gmail.com