


Lk2

Katuse pealtvaade.

1.Lagunenud vana OSB-plaadist luuk-asendada uue plast-või plekkluugiga



2.Auk pleki sees.



3. ja 4. lumetõke on alla kukkunud.



Mõned ebaühtlasest silikaattelliste kvaliteedist tingitud kahjustunud kohad kohtparandada.