Hanke lõpetamine:

Eterniitkatuse vahetus ~1900m2 koos selle juurde kuulvate töödega(sh tuulekodade, sarikate ja roovitise kontroll ning vajadusel asendada).
Korstnapitside lammutus ja uus ehitus 16tk viie lõõriga kõrgus 1m, korstna otsa plekid koos sademevarjuga paigaldada.
Katuslae soojustuse renoveerimine.
Objekt otstarbekas eelnevalt üle vaadata.

NB! Pakkumine teha kahe osalisena 1) katusekate + korstnad 2) katuslae soojustus

Seoses hankes märgitud töömahu eksimusega (1900 asemel peab olema 900m2) hange tühistatakse.

Vabandan pakkujate ees!

Sven