**I( 10 mm) ja II(8 mm) korruse põrandate betoneerimine**

Eeltööd on tehtud, põrandakütte torustik armatuurvõrgul. I korrusel puuduvad mittekandvad vaheseinad.

* Betoneerimine ühes järgus.
* 4 ruumis kanalisatsiooni trapp, veteäravoolu tagamine. Korrustel ühtse vertikaal tasapinna tagamine.
* lihvimine
* garaazi ja tehnilise ruumi põrand kaetakse tolmu eraldamist takistava vahendiga

Avan pakkujate kontaktid ja räägin läbi enne võitjaks kuulutamist. Eelistatud on pakkujad, kes näitavad oma analoogsete tööde kogemusi.

Tellija poolt betoon ja tarne ühes järgus, ülejäänud vajalikud vahendid pakkuja poolt.