HINNAPÄRING

kahekorruselise ridaelamu katuse eterniitkatte vahetamiseks Tartus

Vajalikud tööd:

* Olemasoleva katuse mõõdistamine, lähteandmete täpsustamine
* Vana eterniidi demontaaž, transport, utiliseerimine
* Uue asbestivaba eterniidi (värvitud Izopol) hankimine
* Eterniidi transport aadressil Räägu tn, Tartu
* Eterniidi paigaldus
* Uue harjapleki paigaldus ja muude plekkide vahetus (materjal + paigaldus, vt lisatud fotod)

Hinnapakkumisel tuua eraldi välja materjalide, transpordi ja töö maksumus, samuti

töö võimalik algusaeg ning teostamiseks vajalik aeg.

Katuse kaldenurk ca 100

Maja otsvaade:

6...7 m

Pealtvaade katusele:

4,73 m

5,1m

6,02 m

0,47 m