Viimistlustööd



* Viimistlus töö peaks sisaldama
  + Krovine(näiteks MP)
  + Kipsi vuukide, sise ja välisnurkade latmine paberteibiga/paber nurgateibiga kasutades vuugipahtlit(J), nurkade akrüülimine
  + Lauspahteldus( näiteks LR+)
  + Peenpahtel( näiteks sheetrock)
  + Kruntimine 1x
  + Värvimine 2x(laed valged, seinad toonitud pesemiskindel matt värv)
  + Ca 20 m2 tuleb paigaldada tellija poolt valitud struktuurvärvi(tellija tarne)