Viimistlustööd



* Viimistlus töö peaks sisaldama
	+ Krovine(näiteks MP)
	+ Kipsi vuukide, sise ja välisnurkade latmine paberteibiga/paber nurgateibiga kasutades vuugipahtlit(J), nurkade akrüülimine
	+ Lauspahteldus( näiteks LR+)
	+ Peenpahtel( näiteks sheetrock)
	+ Kruntimine 1x
	+ Värvimine 2x(laed valged, seinad toonitud pesemiskindel matt värv)
	+ Ca 20 m2 tuleb paigaldada tellija poolt valitud struktuurvärvi(tellija tarne)