#Sissepääsu topeltuks
Välisuksele paigaldada tänava poole topeltklaasuks automaatse liugmehanismiga.
Uks vähendab sissepääsust tekkivat soojuskadu ja seestpoolt võimaliku õue levivat müra

#Garderoob.
Ehitada kaarjas lett kipskarkassile. Katta mosaiikplaadiga. Lett jääb ülevalt täielikult avatuks. Puidust letitasapind

#WC ruumid(vastavalt joonisele)
Ehitada kõik seinad, uksed ja laed.
Vimistleda plaadiga.
Sanitaartehnika paigaldus.
VK tööd

#Suitsuruum
Põrand eemaldada.
Uue kergesina ehitamine koos aknaklaasiga.
Ventilatsiooni väljatõmbe tekitamine otse õue lae pealt
Põrandale paigaldada kiviplaat
Viimistleda värviga

#Suur saal
Seinaäärsed postid eemaldada
Laeporte jätkamine postide asemel
Tahvli ehitus
Akende isoleerimine
Laekarniisi uue kipsist ripplae ehitus
Baarileti ehitus (Metallist karkass, tehiskivist töötasapind, VK tööd)
Kipsiparandused
Viimistleda krohvi, värvi ja tapeediga

#Tantsusaal
Koridoripoolne kipssein eemaldada ja müürida tellisega kinni
Tellis viimistleda kipsiga.
Paigaldada topeltuks
Aken isoleerida

Sissepääsust kuni saalini paigaldada kivipõrand.
Saali paigaldada laudparket

II korrus
-------------

WC ukse ava teenindusruumi
WC seinad+uksed+laed+viimistlus plaatidega. VK tööd
Sanitaartehnika paigaldus
Kliendiruumides kipsi parandustööd
Baarileti ehitus (Metallist karkass, tehiskivist töötasapind, VK tööd)
Tapeedi paigaldamine
Olmeruumide põrand katta laudparketiga

Elektritööd:
Baaride elektritööd
Olemasoleva süsteemi kaardistamine
Mittevajalike juhtmete eemaldamine
Kohtvalgustite paigaldamine alumisele korrusele
Seinavalgustite paigaldamine II korrusele
San ruumide elektritööd
Seadmete kaabeldustööd