#Sissepääsu topeltuks  
Välisuksele paigaldada tänava poole topeltklaasuks automaatse liugmehanismiga.  
Uks vähendab sissepääsust tekkivat soojuskadu ja seestpoolt võimaliku õue levivat müra  
  
#Garderoob.   
Ehitada kaarjas lett kipskarkassile. Katta mosaiikplaadiga. Lett jääb ülevalt täielikult avatuks. Puidust letitasapind  
  
#WC ruumid(vastavalt joonisele)  
Ehitada kõik seinad, uksed ja laed.   
Vimistleda plaadiga.   
Sanitaartehnika paigaldus.  
VK tööd  
  
  
#Suitsuruum  
Põrand eemaldada.   
Uue kergesina ehitamine koos aknaklaasiga.  
Ventilatsiooni väljatõmbe tekitamine otse õue lae pealt  
Põrandale paigaldada kiviplaat  
Viimistleda värviga  
  
#Suur saal  
Seinaäärsed postid eemaldada  
Laeporte jätkamine postide asemel  
Tahvli ehitus  
Akende isoleerimine  
Laekarniisi uue kipsist ripplae ehitus  
Baarileti ehitus (Metallist karkass, tehiskivist töötasapind, VK tööd)  
Kipsiparandused  
Viimistleda krohvi, värvi ja tapeediga  
  
#Tantsusaal  
Koridoripoolne kipssein eemaldada ja müürida tellisega kinni  
Tellis viimistleda kipsiga.  
Paigaldada topeltuks  
Aken isoleerida  
  
Sissepääsust kuni saalini paigaldada kivipõrand.  
Saali paigaldada laudparket

II korrus  
-------------  
  
WC ukse ava teenindusruumi  
WC seinad+uksed+laed+viimistlus plaatidega. VK tööd  
Sanitaartehnika paigaldus  
Kliendiruumides kipsi parandustööd  
Baarileti ehitus (Metallist karkass, tehiskivist töötasapind, VK tööd)  
Tapeedi paigaldamine  
Olmeruumide põrand katta laudparketiga  
  
Elektritööd:  
Baaride elektritööd  
Olemasoleva süsteemi kaardistamine  
Mittevajalike juhtmete eemaldamine  
Kohtvalgustite paigaldamine alumisele korrusele  
Seinavalgustite paigaldamine II korrusele  
San ruumide elektritööd  
Seadmete kaabeldustööd