Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel. Ühekordne, suletud netopind ca 119 m2. Müüritise pindala 200 mm fibo plokk koos sillustega on ca 120 m2, aknaavad on maha arvestatud. Vaheseina plokke 100 mm neid on ca 75 m2. Ukse avad on maja arvestatud. Viimane rida U plokk ja betoneeritult. U plokke 44.8 jm. Silluseid 1.8 m avale 8 tk ja 2.9 m avale 1 tk.

Hinda paluksin koos materjalidega kahele lahendusele. Hind peab olema eristatav allpool toodud ridade kaupa. Töö ja materjalide hind tuua igal real eraldi välja.

Lahendus 1

* Fibo 200 ja fibo 100 ladumine koos sillustega
* EPS silver 200 mm, koos materjalidega
* Krohvimine ja värvimine koos materjalidega

Lahendus 2

* Aeroc ecotemr 300 ja aeroc 100 ladumine koos sillustega
* EPS silver 100 mm, koos materjalidega
* Krohvimine ja värvimine koos materjalidega