Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel. Ühekordne, suletud netopind ca 119 m2.

Soojustagastusega rootorsoojusvahetiga või niiskustagastusega plaatsoojusvahetiga ventilatsioonisüsteem. Ruumide vahel siirdeõhu liikumine, magamistubadesse sisepuhe ja väljatõmme mustadest (köök, vannituba jms.) ruumid.

Köögi kubu väljavise läbi seina, ei ole vent.seadmega ühendatud.

Mürasummuteid ruumide vahel ei ole, ainult peale ja ennem vent.seadet. Väljavise ja õhuvõtt katustelt, lõppelemendid ja tasakaalustamine-mõõdistamine arvestada hinda. Siseplafoonid musta värvi.

Tuua välja materjalide ja töö hind eristatvalt allpool toodud ridade kaupa.

* Ventilatsiooniseade
* Torustikud, summutid, lõppelemendid ruumis
* Katuseotsad
* Tasakaalustamine-Mõõdistamine