Vaikuseruumid paigutamiseks siseruumi.
Mõõtmed: 3200x3200x2600  kogus 3 tk
2 vastasseina ja lagi helikindlad (vähemalt 30…40dB), 
2 vastasseina helikindlast klaasist, millest ühel 900mm laiune  uks. Klaas peab olema 2 kihiline (2x6mm), kihtide vahel „Sound Control“ akustiline kile. Mitte kehvem kui klaas 66.2sc Rw40dB
Välisseinte viimistlus hele laminaat, profiilid matt-valge.
Seestpoolt seinad ja lagi kaetud heleda akustilise kangaga.
Põrandal vaipkate, madal , reguleeritavate jalgadega põrandaplaat. Siseneda peab olema võimalik ka ratastooliga.
Control paneeliga reguleeritav ventilatsioon ja LED valgustus. 
2x3 pistikupesade moodulit,
Transport ja paigaldus hinna sees.
Peab olema näidata varem valmistatud ja paigaldatud analoogi

