Köök 160 cm

Kõik raamielemendid ja riiulid värviga charcoal.

Kõik uksed ja sahtliesised tammespooniga.

Sahtlisisud valged.

Tagaseinad samast plaadist, kui küljed.

Baasosa

Vasakult

1. Sahtliboks
2. Ahju- ja pliidisektsioon
3. Külmkapi sektsioon


Tööpind 

1600 (laius) x 600 (sügavus) x 30 (kõrgus) mm

Tööpinna kõrgus põrandast pealt mõõdetuna 900 mm. 

Overhang e. üleulatus alumistest sektsioonidest eest 20 mm.


Sahtliboks
Laius 400 mm, kõrgus ilma jalgadeta 770 mm, sügavus 580 mm.
Sahtlid erineva kõrgusega.

Alumine sahtel sama kõrge, kui paremal asuva ahjusektsiooni alumine sahtel.
Keskmine vastavalt vabale ruumile
Ülemine on nugade-kahvlite sahtel. Vastavalt mõistliku kõrgusega.

Selle boksi sahtlid võiksid olla ca 40 mm lühemad, kui kapp ise. Seinal on selle kapi taga seinapealne pistik.

Jalad 100 mm.

Ahju- ja pliidisektsioon
Laius 600 mm, kõrgus ilma jalgadeta 770 mm, sügavus 580 mm.

Tööpinna peal 50 mm vasakust äärest kahe auguga integreeritav pliidiplaat Whirpool WS Q0530 NE. Paigalduse mõõdud eraldi pildil.

Kohe pliidiplaadi all integreeritav ahi Electrolux EVL6E49X. Paigalduse mõõdud eraldi pildil.

Ahju all vastavalt järele jäänud vabale ruumile pottide-pannide sahtel.

Jalad 100 mm.

Külmkapi sektsioon

Tühi ava ilma põhja, ukse ja jalgadeta. Laius 600 mm. Kõrgus 870 mm, sügavus 580 mm.


Seinakapid

Kõik 400 mm laiad ja 700 mm kõrged. Kandev kinnitus seinale ülemise 40 mm pealt.

Kõikidel 2 riiulit, 3 ühekõrgust sisuühikut.

Vasakult 

1. Sügavus 300 mm, uks hingega vasakul.
2. Sügavus 240 mm, uks hingega paremal. Selle kapi taga jookseb 60 mm ventilatsioonitoru. Kandva kinnituse saab panna vastu seina paremale äärde 70 mm ulatuses paremast äärest. Võiks olla ühes tükis number 1’ga.
3. Sügavus 300 mm, uks hingega vasakul.
4. Sügavus 300 mm, uks hingega paremal. Ühes tükis number 3’ga.
