Katusealuse ehitusprojekti koostamine Viljandis

Soovin tellida Viljandsi postidele toetuva katusealuse projekti.

Mõõdud 5,5 × 3,4 m, pind ca 18,7 m², kõrgus ca 4,15 m, kaugus kinnistu piirist ca 0,40 m. Katusekatteks eterniit.

Projekt peab sisaldama vajalikku tuleohutuslahendust, sh vajadusel tulemüüri/tuletõkkekonstruktsiooni lahendust, ning olema sobiv EHR-i ehitusmenetluseks ja Päästeametiga kooskõlastamiseks.

Palun pakkuda projekti hind ja valmimise tähtaeg.

