
[image: ]
Märkus – haljasala, kruuskate ja aia/värav ei kuulu taastamisele. Vajalik eemaldada töö tegemiseks kaks betoonplaati, mis tuleb pärast tagasi asetada (kõnnitee).
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4. Materjalide spetsifika
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5. Toode loctelu
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1) Krgused anmud EH2000 sisteemis.

2)  Enne chitustoode algust ille mbota olemasolevate ristuvate torusike ja teiste
kommunikatsioonide asukohad ja kérgused.

3)  Enne chitustoid tapsustada projekteeritavate torustike hoonevaljundite ja -sisendite asukohad ja.
Krgused.

4)  Vajadusel korrigeerida projektlahendust.
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