Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel. Ühekordne, suletud netopind ca 119 m2.

Õhk-vesi soojuspump. 5 kW. Kollektorid tehnoruumi ja põrandaküttekontuurid paigaldatud vundamendi tegija poolt. Küttesüsteemi poolt termostaadid ja soojusussõlm koos soojuspumbaga.

Hinda paluksin eristatavalt nende ridade kaupa. Töö ja materjalid eraldi ridadel palun välja tuua.

* Soojuspump koos tehnosõlmega (paisupaagid, akupaagid, tarbeveeboiler jms.)
* Termostaadid. Kollektorite ühendamine