
	Eksperthinnang nr 4
Koostas: Valdur Kolla
Pottseppmeister tase 5, kutsetunnistus nr 180788
Kontaktandmed: 56561010 valdur.kolla@gmail.com

	Objekti aadress:, Audru, 88301 Pärnu, Pärnumaa
[bookmark: _Hlk523304828]Tellija: 
Kontakt: 





Eksperthinnang tahkeküttesüsteemile
nr 4
Aadress:          , Audru           Pärnu, Pärnumaa
Hindaja: Valdur Kolla
Kontakt: +372 5656 1010 valdur.kolla@gmail.com

Tellija: 
Kontakt: 



Eksperthinnangu koostamise kuupäev 28.03.2023

Eksperthinnang nr 4
Eksperthinnang on koostatud 01.04.23
Objekti aadress:          , Audru,            Pärnu, Pärnumaa
Tellija:         
Koostaja: Valdur Kolla, pottseppmeister, tase 5, kutsetunnistus nr. 180788
Eksperthinnangu eesmärk: Kütteseadme ekspertiisi vajadus tulenes korteri haldaja soovist
kontrollida kütteseadme vastavust ehitustehnilistele- ja tuleohutusnõuetele. 
Hinnatav objekt: korterelamu ühe korteri tahkeküttesüsteem.
Tahkeküttesüsteemi osad: tahkeküttesüsteem koosneb:
telliskorstnast ja kaminast koos väikese soemüüriga
telliskorstnast ja veel ühendamata kaminast
Dokumendid küttesüsteemi kotha: dokumendid puuduvad
Ekspertiisi koostamise aluseks on:
Päästeameti juhendmaterjal „Küttesüsteemide tuleohutus“ aprill 2018.a.
Küttesüsteemi vaatlus ja mõõdistamine toimus 13.03.2023
Eksperthinnangu andmisel kasutatud tööriistad:
* Mõõdulint Hultafors PR 5m Klass 1
* Taskulamp Milwauke
* Peegelkaamera Canon EOS 800d
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[bookmark: _Toc131252367]Kütteseadme hindamise aluseks olevad seadused ja standardid
[bookmark: _Hlk118846010]EVS 812-3:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
[bookmark: _Toc131252368]Küttesüsteemi paiknemine korteris
Korterit läbivad kaks telliskorstnat. Korstnasse A on ühendatud läbi väikese soojamüüri metallist pliit .
Korstnasse B ei ole hetkel ühendatud ühtegi küttekeha. Plaanis on ühendada sinna tehase kamin.
Joonis nr 1. korteri- ja kütteseadmete eskiis:
[image: ]
[bookmark: _Hlk131023491]
[bookmark: _Toc131252369]Kütteseade pliit soojamüüriga, korsten (A)
[bookmark: _Toc131252370]Pliit 
Tootjaandmed puuduvad. Analoogne pliit poodides on pliit”Sissi” võimsusega 5 kW Pliidi mõõdud: kõrgus 90 cm, laius 38 cm ja sügavus 30 cm. Pliidi kaal on analoogsel pliidil 64 kg. Pliidi mõlemale küljele on laotud tellismüür. Pliit on ühendatud tellistest soemüüri.
Analoogse pliidi väljundtemperatuur on 2700C.
Analoogse pliidi ohutuskaugused süttivate materjalideni:
40cm külgedele, taha 40cm, ette 80cm ja 150cm üles.
Külgedele laotud 8,5 cm laiune tellismüüritis vähendab külgsuunas ohutuskuja poole võrra (EVS 812-3:2018 5.3.4), (EVS 812-3:2018 5.4.3).
Pliidi ees on nõutud 40 cm mittepõlev põrandakate, mis ulatub pliidiuksest külgsuunas mõlemale poole 15 uksest laiemalt. Nõue on täidetud – pliidi ukse ees põrandal on plekk (EVS 812-3:2018 5.5).
Foto nr 1. pliit soemüüriga:
[image: ]
[bookmark: _Toc131252371]Soemüür 
mõõtudega: kõrgus 74 cm, laius 87 cm, sügavus 35 cm. Soemüüril on kolm püstlüüri, alumine rõhtlõõr ning viimalõõr korstnasse. Lõõre saab puhastada kolmest puhastusluugist. Soemüüril on üks siiber. Soemüür on laotud Aser FTT tellisest savimördiga. Soemüüril on kahekihiline tellislagi.
Soemüüri ohutuskujad:
Külgsuunas 5 cm
Ülespoole 15 cm
(EVS 812-3:2018 5.3.4)

Joonis 2. soemüüri lõõriskeem:
[image: ]

[bookmark: _Toc131252372]Telliskorsten (A) 
[bookmark: _Hlk131023547]Korstna märgistus: T350 – N1 – D – 3 – G100
Soojatakistus 0,12 m2K/W
Voolutaksitus 2mm
Ohutuskuja põlevamaterjalini:
külgsuunas 5 cm. Vastu korstend võib minna põrandaliist kõrgusega 15 cm ja põrandalaud paksusega 3cm (EVS 812-3:2018 5.3.4)
Ohutuskuja läbiviigus 10 cm (läbiviigu paksuse juures 20 cm) (EVS 812-3:2018 7.6.4.6)
Korstna läbiviikudes vahelagedest on korstna ümber valatud betoonist katik. Katiku laius vastab nõutud ohutuskujale.
Foto nr 2 ja 3. korstna katik:
[image: ] [image: ]


Korstna läbiviik katuselaest: sarikate, pennide ja roovide kaugus korstnast on vähemalt 10 cm.
(EVS 812-3:2018 7.6.4.6)
[bookmark: _Hlk131023758]
Foto nr 4 ja 5. sarikate ja pennide kaugus korstnast:
[image: ] [image: ]

Korstna mõõdud: 77x64 cm. Kuna korsten on väliselt krohvitud, siis välismõõdud korteris on 70x80 cm. 
Lõõrid: korsten on neljalõõriline:
kaks suitsulõõri mõõtudega 14x27cm 
kaks ventilatsioonilõõri mõõtudega 14x14cm
Mõlemad suitsulõõrid teenendavad kahte korrust ja on ette nähtud üks kütteseade mõlemal korrusel ühte lõõri. Esimesel korrusel teenendavad suitsulõõrid ahju ja pliiti. Teisel korrusel (vaadeldavas korteris) on pliit ja ahi välja lõhutud. Pliidi poolne korstnalõõr on köögis kinni laotud ning teise lõõri on ühendatud toas olev ”sissi” pliit läbi soemüüri.
Korstna suitsulõõride puhastusluugid asuvad esimesel korrusel.
Vaadeldavas korteris (nr 3) on köögi poolse korstna juurest pliit demonteeritud. Ühenduslõõri ava korstnasse on kinni müüritud.
[bookmark: _Toc131252373]Kütteseade pliit soojamüüriga, korsten (B)
[bookmark: _Toc131252374]Korsten
Korstna märgistus: T350 – N1 – D – 3 – G100
Soojatakistus 0,12 m2K/W
Voolutaksitus 2mm
Ohutuskuja põlevamaterjalini:
[bookmark: _Hlk131248879]külgsuunas 5 cm. Vastu korstend võib minna põrandaliist kõrgusega 15 cm ja põrandalaud paksusega 3cm (EVS 812-3:2018 5.3.4).
Ohutuskuja läbiviigus 10 cm (läbiviigu paksuse juures 20 cm)  (EVS 812-3:2018 7.6.4.6)
Korstna läbiviikudes vahelagedest on korstna ümber valatud betoonist katik. Katiku laius vastab nõutud ohutuskujale.
Foto nr 6 ja 7. korstna katik:
[image: ] [image: ]

Korstna läbiviik katuselaest: sarikate, pennide ja roovide kaugus korstnast on vähemalt 10 cm (EVS 812-3:2018 7.6.4.6)
[bookmark: _Hlk131024672]Foto nr 8 ja 9. sarikate ja pennide kaugus korstnast:
[image: ] [image: ]

Korstna mõõdud: 77x64 cm. Kuna korsten on väliselt krohvitud, siis välismõõdud korteris on 70x80 cm. 
Lõõrid: korsten on neljalõõriline:
kaks suitsulõõri mõõtudega 14x27cm 
kaks ventilatsioonilõõri mõõtudega 14x14cm
Mõlemad suitsulõõrid teenendavad kahte korrust ja on ette nähtud üks kütteseade mõlemal korrusel ühte lõõri. Esimesel korrusel teenendavad suitsulõõrid ahju ja pliiti. Teisel korrusel (vaadeldavas korteris) on pliit ja ahi välja lõhutud. Mõlemad lõõriavad on kinni laotud.
Korstna suitsulõõride puhastusluugid asuvad maja esimesel korrusel.
Korstnaga on plaanitud ühendada Company ABX, spol. s r.o. tehase kamin.

[bookmark: _Toc131252375]Paigaldatav kamin
Foto nr 10 ja 11. paigaldatav tehase kamin:
[image: ] [image: ]

Kamina kaal: 120 kg – võib paigaldada põranda peale ilma vundamendita (EVS 812-3:2018 6.1.2.). Peab olema eelnevalt veendunud põranda kandvuses.
Ühendustoru korstnaga d. 150 mm.
Tootja kodulehel puuduvad andmed selle mudeli kohta. 
Analoogse kamina ohutuskuja on 80 cm uksest ja 20 cm teistes suundades Kuna tegu on kasutatud kaminaga, millel päris täpsed andmed puuduvad, siis peaks peale paigaldust teostama proovikütmise ning mõõdistma kamina korpuse välistemperatuurid ning hindama uuesti üle ohutuskuja sobivused.

[bookmark: _Toc131252376]Küttesüsteemi kasutusjuhend 
[bookmark: _Toc131252377]Pliit ”sissi”
Tehnilised näitajad:
Võimsus kW 5
Köetav ruumala m3 <150
Kaal kg 70
Kõrgus mm 885 (906 Basic)
Laius mm 380 (326 Basic)
Sügavus mm 360 (326 Basic)
Suitsutoru tsentri
kõrgus põrandast 745 (770 Basic)
Suitsutoru Ø 120
Valmiskamina konstruktsioon
SVT Sissi ja Sissi Basic kamina koldel on šamottkivist vooder. Ülemine plaat, uksed ning tuharest on malmist. Väliskest on valmistatud emailitud terasplekist.
Nõutavad kaugused süttivatest materjalidest:
- Ette 800mm
- Külgedele ja taha 200mm (400mm Basic)
- Keeduplaadist ülespoole 1500 mm;
- Alla 0 mm.
Kaugusi süttivatest materjalidest võib vähendada 50% ühekordset ja 75% kahekordset kaitseekraani kasutades. Ühekordne kerge kaitsevooderdise võib
teha min. 7 mm paksusest mittepõlevast plaadist. Kahekordne kaitsevooderdis tehakse kahest eelpool nimetatud plaadist. Plaadid peavad jääma
min. 30 mm kaugusele süttivast materjalist seinast, selleks võib kasutada spetsiaalset metallkarkassi. Kaitsevooderdis peab jääma lahti põrandast ja
laest. Puupõranda peab igal juhul katma valmiskamina eest 800 mm ulatuses metallplaadiga või keraamilise plaadiga. Juhul kui korstnana kasutatakse kergkorstent, tuleb paigaldamisel järgida korstna valmistaja antud
juhiseid tuleohutuse kohta. Kamina suitsugaaside temperatuur ei ületa 350.
Süütamine ja kütmine 
Enne kütmist tuleb veenduda, et siiber oleks täiesti avatud ja korstnas on vajalik tõmme. Koldeukse kaudu asetatakse kolde põhja kuiva õhukest paberit (tavaline ajalehepaber on parim) ja selle peale peeneks lõhutud puid, mille otsa omakorda
asetatakse jämedamad puud. Süütamiseks on mõeldud tuharuumi ukse taga olev väike süütamisluuk. Sissi/ Sissi Basic kaminaga on kaasas metallist süütamisluugi avamise abinõu. Koldeukse sulgemise, süütamise ja seejärel tuharuumi ukse sulgemise järel reguleeritakse õhu juurdevool maksimaalseks (nool näitamas max
suunas), et oleks tagatud piisav õhu juurdevool kuid samas jälgides, et leek ei pääseks liialt pikaks.
Kui puud on võtnud tuld tuleb hakata õhu juurdevoolu vähendama, samas jälgides, et
põlemine toimuks soovitud intevsiivsusega. Juhul kui korstnas on väga tugev tõmme võib õhu juurdevoolu jätmine maksimumile põhjustada liiga intensiivse põlemise ning pealmine plaat võib hakata hõõguma. Sellisel juhul on hädavajalik vähendada õhu juurdevoolu, vastasel korral võivad kamin ja korsten saada püsivalt vigastatud.
Vinguohu tõttu ei tohi ühelgi juhul tõmmet reguleerida siibriga, vaid ja ainult
valmiskamina õhu juurdevoolu avadest. Sekundaarse polemisõhu reguleerimine
Sissi/ Sissi basic kamina koldeukse all- ja ülaservas on suletavad avad sekundaarse õhu juurdevoolu reguleerimiseks. Süütamisel on põhjust hoida sekundaarse õhu juurdevoolu avad suletuna. Kui puud on süttinud võib sekundaarse
õhu juurdevoolu avad avada, nende avamine tagab ka koldeukse klaasi puhtana püsimise. Kui tuharuumi kaudu koldesse jõudev õhk osaleb otseselt puude põlemisel, siis sekundaarse õhu avadest koldesse pääsenud õhk aitab paremini ja täielikumalt põleda vabanenud gaasidel. Mida täielikumalt põlevad gaasid, seda puhtam on
põlemine, kõrgem kasutegur, vähem põlemata gaase pääseb ümbritsevasse keskkonda. Kui puude põlemine on lõppenud ja toimub ainult süte hõõgumine tuleb õhu juurdevoolu reguleerimise klapp tuharuumi uksel keerata asendisse min (suletud), kuid jätta sekundaarse õhu juurdevoolu klapid avatuks kuni hõõgumise
täieliku lõppemiseni.
Tuha väljavõtmine
Sissi / Sissi Basic kaminal on pööratav tuharest, mida pöörates hõlbustate tuha jõudmist tuhakasti. Pööratava tuharesti kasutamine hoiab ära puude asjatu kohendamise koldeukse kaudu, mis häirib põlemise ühtlast kulgu. Nõrga tõmbe korral ei tarvitse ka tänu pööratavale tuharestile avada koldeust muidu kui puude lisamiseks, seega väheneb oht, et “kamin lööb sisse”, mille all tegelikult mõeldakse korstnast lähtuvaid tagasilööke. Tuharesti pika ea tagamiseks tuleb tuhakasti tühjendada piisavalt tihti. Kolde põhja jäänud kuum tuhk on tuharestile
hävitava toimega.
Puhastamine
Emailitud välispindade puhastamine õnnestub kõige paremini siis kui kamin on jahtunud. Pinnad puhastatakse tavalise pesuaine lahusega ning kuivatatakse. Malmpindade puhastamiseks ei ole soovitatav kasutada vett. Parim viis
malmpindade puhtana hoidmisel on neid aeg ajalt rasvatada näiteks toiduõliga.
Klaaspindade puhastamiseks sobib kõige paremini klaasipesuvahend, kuid on saadaval ka spetsiaalselt selleks ettenähtud vahendeid. Kulunud või katkised tihendid tuleb vahetada uute vastu. Vähemalt korra aastas tuleb kamin hoolikalt
puhastada nõest ja lendtuhast, et kamina võimsus säiliks maksimaalsena.
Kasutatav kütus
Sissi/ Sissi Basic kaminas võib põletada kõiki tahkeid kütuseid nagu puud, briketti, kivisütt, pruunsütt, hakkepuitu jne. 
Varuosade saamine on tagatud ning tarvidusel pöördu oma kamina müüja poole.
Valmistatud SVT Sepon Valutuote OY tellimusel Thorma Vyroba poolt Slovakkias
Maaletooja SVT Balti OÜ
Hoiu 9a
Laagri 76401
Tel. 6562632
info@svt.ee

[bookmark: _Toc131252378]Korstnad
Korstnaid peab puhastama vähemalt kord aastas. Kord viie aasta jooksul peab seda tegema kutseline korstnapühkija.
Kasutamisel jälgida, et puhastusluugid oleks suletud.
· TAHMA SÜTTIMISEL PEAB KOHESELT TEAVITAMA HÄIREKESKUST
TELEFONIL 112. 
(Tahma süttimisest korstnas annab märku mühisev heli korstnas ning korstnapitsist väljuv tuleleek.) Tahmapõlengu korral sulgeda  ahju õhuvõtuklapp. Eemaldada korstna lähedusest süttivad esemed.

[bookmark: _Toc131252379]Soemüür 
Järgida nõutud ohutuskuja. Soemüüri lõõrikäike puhastada kord aastas. Lasta kutselisel korstnapühkijal iga kord visiidi käigus üle vaadata ka soemüüri-pliidi vastavus ja terviklikus.

[bookmark: _Toc131252380]Hinnang ekspertiisile
Hinnang –             , Audru, korter 3 tahkeküttsüsteem vastab EVS 812-3:2018 kriteeriumitele. Küttesüsteemi kasutamine on lubatud.
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