Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel.

Katus Fermidel, kiviprofiil plekkaktus, roov vähemalt 32x100. Puistevill pööningul. 1kiht kipsplaati ja 1 kiht OSB 12 mm lakke. Vihamveesüsteem koos allaviikudega,harja ja räästaplekid.

OSB ja kipsplaati 128 m2 koos 10% ülekattega.

Hinda paluksin eristatavalt nende ridade kaupa. Töö ja materjalid eraldi ridadel palun välja tuua.

* Fermid
* Fermide paigaldustöö koos materjalidega
* Roovituse paigaldus koos materjalidega
* Kiviprofiili paigaldus koos materjalidega
* Vihmaveesüsteem paigaldus koos materjalidega
* Harja ja räästaplekid paigaldus koos materjalidega
* Puistevilla paigaldus koos materjalidega
* OSb, kipsplaadi ja aurutõkkekile paigaldus koos materjalidega