Oleme nõus Tüve tn 34c esise kraavi ümberehitamisega ja kraavi asendamise sademevee toruga järgmistel tingimustel:
1.	Kraavi asendamiseks toruga (truup) ja teekatte ehitamiseks tuleb koostada ehitusprojekt ja hankida ehitusluba vastavalt Ehitusseadustiku lisale 1.
2.	Ehitatud truup ja teekate tuleb tasuta üle anda linnale koos ehituse täitedokumentatsiooniga.
3.	Ehitamisel tehnovõrgu kaitsevööndis tuleb hankida tehnovõrgu valdajate nõuded projekteerimiseks ja ehitamiseks ning saada heakskiit ehitusprojektile. Tööalasse jäävad tehnovõrgud on leitavad maa-ameti kitsenduste kaardirakendusest.
4.	Truubi ja teekatte projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida kehtivaid õigusakte ja juhendeid;
5.	Truubi projekteerimisel ja ehitamisel tuleb 
5.1.	Rajada truup lõigus Tüve 36a ja Tüve 34c kinnistute piiril olevast nõvast kuni Tüve tn 34 sissesõidu edela nõlva juures oleva kuppelrestkaevuni. Vt lisatud skeemi.
5.2.	Tüve tn kraavis olevad ja mõlemale poole truupi jäävad kuppelrestkaevud tuleb viia kraavi põhja tasapinda ning restkaevude ümbrus teha kivisillutisega.
5.3.	Truubi otsakud (päised) kindlustada kivisillutisega;
5.4.	Olemasolev kraavi põhi puhastada ja vajadusel eemaldada sete. Vesi pab valguma restkaevudesse;
5.5.	Truubi toruks kasutada PP SN 8 truubitoru välisläbimõõduga 315 mm. 
5.6.	Truubi toru peab olema ühtlase kaldega ja ilma läbimõõdu muutuseta. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torudega ristumisel tuleb nende külmumise vältimiseks paigaldada vajalikus ulatuses ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaati survetugevusega 700 kPa.
5.7.	Järgida tehnovõrgu valdajate poolt väljastatud tingimusi;
5.8.	Teekate projekteerida ja ehitada vastavalt eelnevalt viidatud õigusaktidele ja juhenditele ning ühtlusta kinnistute Tüve tn 34c ja 34 sissesõitude katte lahendustega.
5.9.	Vertikaalplaneerimine tuleb lahendada viisil, mis tagab teekattelt sademevee äravoolamise ja loikude mittetekkimise. Soovitav on kasutada murukivi.