Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel. Ühekordne, suletud netopind ca 119 m2.

Siseviimistlus: Krohv ja pahteldamine ja viimistlusvärvimine. Vannitoad seinad-põrandad ja WC ja esiku põrandad plaaditud. Laed kipslaed pahteldatud ja värvitud.

Hinnapakkumine esitada töö ja materjali hind eraldi ja eristatavalt ridade kaupa. Viimistlusmaterjalidele (parkett, plaat, liist jms) määrata eristatavalt eesmärk hind.

* Seinte krohvimine 322 m2
* Seinte pahteldamine ja värvimine 300 m2
* Vannitoa seinte plaatimine 46 m2. 60x60 plaat.
* Lagede pahteldus ja värvimine 119 m2
* Esiku ja vannitoa põrandate plaatimine 16.8 m2
* Parketi paigaldus 113 m2
* Põrandaliistu paigaldamine 125 jm.