ERAMU ELVAS

Tööde loetelu ja mahud

 Tööde nimetus                                                                                          Maht               Hind                                         

1.Välisseinad. 
1.1. Olemasoleva laudise mahavötmine.                                                      110 m²  
1.2. Olemasoleva tuuletökkeplaadi mahavötmine.                                         120 m²
1.3. Paigaldatud kivivilla mahavötmine.                                                        120 m²  
1.4. Lisaroovituse mahavötmine.                                                                 120 m²
           NB! Mahavöetav materjal läheb uuesti kasutusse.
                                                                                                           
                                                                                                                          Summa:

1.5. Uute tuuletökkeplaatide paigaldus.                                                       120 m²
1.6. Voodrilaua roovituse paigaldus.                                                            120 m²
1.7. Voodrilaua paigaldus.                                                                          120 m²                                        1.8.Akna-ja ukseplekkide paigaldus.                                                             12 tk.
1.9. Aknaruloode paigaldus.                                                                           9 tk.
1.10. Soojustusvilla (150 mm ) paigaldus.                                                    120 m²
1.11. Aurutökkekile paigaldus.                                                                    120 m²
1.12. Sisemise lisaroovituse paigaldus. ( 50 mm )                                        120 m²
1.12. Kipsplaatide paigaldus. (2 kihti )                                                         120 m²
                                                                                                                
                                                                                                                           Summa:

                                                                                           Summa    Välisseinad kokku:                                                                                                                                             
  
2. Lagi  160 m²
2.1.Lae roovituse paigaldus.                                                                          160 m²
2.2. Laeluugi paigaldus.                                                                                    1 tk.
2.3. Aurutökkekile paigaldus.                                                                         160 m²
2.4. Kipsplaatide paigaldus.                                                                           160 m²
2.5. Lagede soojustamine villaga.                                                                   160 m²

                                                                                                                          Summa:
3. Vaheseinad.40 jm.
3.1. Soojustusvilla paigaldus.                                                                          100 m²
3.2. Kipsplaatide paigaldus.                                                                            200 m²
                                                                                                                          Summa:

4. Tuulekast ja katusealune. 100 m²
4.1.Roovituse paigaldus.                                                                                 100 m²
4.2. Laudise paigaldus.                                                                                   100 m²
                                                                                                                          Summa:                                                                                                          

5.Elekter.
5.1. Elektriprojekti tegemine.
5.2. Elektri paigaldus. ( majasisene peakilp on paigas ja pinge sees. )

                                                                                                                          Summa:

6.Terrass. 40 m²                                                                                                 Summa:

7. Sisetööd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7.1. Pörandate plaatimine.                                                                                 30 m²
7.2. Seinte plaatimine.                                                                                      45 m²
7.3. Allatoodud lagede paigaldus.                                                                       30 m²
7.4.Sauna ehitus.                                                                                               3 m²
7.5. Maalritööd .( seinad ja laed )                                                                     450 m²

                                                                                                                          Summa:

8. Haljastus.
8.1. Kiviparketi paigaldus.                                                                                  50 m²
8.2. Killustikuga teed.                                                                                       70 m²
 
                                                                                                                          Summa:

9. Vihmavee süsteem.                                                                                       Summa:
 
10.Korstna viimistlus.                                                                                        Summa:

                                                                                                     KÖIK KOKKU:

Antud mahud on arvestuslikud. Vastavalt kokkuleppele on vöimalik objektiga tutvuda.

Tööde algus vastavalt kokkuleppele (aprill-mai 2007.a.)