Soov on laiendada vannituba. Välisseina toapoolne osa olemas, praeguse duširuumi seinad demonteerida, teha üks ukseava ja panna teine kinni (praegu vannituba ja WC koos, tulevikus eraldi). Uude vannituppa tuleks paigaldada põrandasoojendus, hüdroisolatsioon, dušikabiin, valamu, pesumasina toide ning vee- ja äravoolu otsad. Seinad ja põrand plaatida, ripplagi (tüüp täpsustub).

**Pakkuja poolt teostatavad tööd:**

Kõik lammutustööd sh olemasoleva duššiboksi demontaaž, pesuruumi ol.oleva põranda lammutamine v.a WC-s,

Pesuruumile ukseava tegemine ja ukse paigaldamine koos ukse tarnimisega.

Pesuruumis uue aluspõranda valamine ja soojustuse 25mm tarne/paigaldamine. Küttekaabli paigaldamine põrandasse va duššialuse alla.

Olemasoleva elutoa vaheseina kipsplaadiga vooderdamine pesuruumi poolt sh seina isoleerimine villaga.

WC ja pesuruumi vahelise ava kinni ehitamine metall karkassil kergsein (kips) + isoleerimine villaga.

Niiskustõkke pesuruumis üldiselt ja hüdroisolatsiooni tegemine duššinurgas.

Pesuruumi seinte ja põrandate plaatimine.

Pesuruumi ripplae ehitus metallist või kipsplaadist metall karkassil.

WC poolt uue seina viimistlemine.

Uue vee ja kanalisatsiooni torustiku ehitamine ja ühendamine olemasoleva torustikuga ning tellija poolt tarnitavate seadmetega sh kõik kinnitustarvikud ühendamiseks vajalikud liitmikud. Pesumasina vee ja kanalisatsiooni liitumispunktide välja ehitamine ja ühendamine.

Pesuruumi valgustuse kaabeldus lakke ja valamu kohale ning ühendamine olemasoleva lülitiga. Pesumasinale kaabeldus ja pistik.

Ventilatsiooni ühendamine olemasoleva torustikuga, asub WC-s.

 **Tellija tarnib: valamu, duššiboksi koos alusega, segistid (2tk), valgustid, põrandakütte kaabli ja anduri.**