Tõnissoni

2-toaline korter 43 m2 Tartus Vaksali lähedal kivimaja 3. korrusel. Hankes on:   
1. Köögi- ja elutoavahelise seina lammutus, köögi- ja duširuumi vahelise seina lammutus ja uue ehitamine. Lisaks vanade materjalide utiliseerimine.   
2. Aluspõranda seisundi kontroll, vajadusel uue ehitus. Laminaadi ja põrandaliistude paigaldus, duširuumi põrandaplaadid.   
3. Seinte krohvimine (vajadusel), pahteldamine, värvimine.   
4. Laele kipsplaatide paigaldamine.   
5. Elektrijuhtmestiku täielik väljavahetamine (seinas kaabel sisse freesida).   
6. Kanalisatsioonitorude väljavahetamine.   
7. Duširuumi täielik renoveerimine (põrandaküte ehitamine, plaatimine, WC poti paigaldamine jne). Seinad, lagi.   
8. Uute siseuste paigaldus (2).   
9. Aknalaudade paigaldus.

10. Ventilatsiooni ehitus.

Mõõdud:   
Esik (54) 3,8 m²   
Tuba (58) 13,4 m²   
Tuba (57) 16,8 m²   
WC (55) 2 m²   
Köök (56) 7,3 miinus wc m²   
   
Materjal hanke võitja poolt. Arvestades projektimüügihindu, mitte letihindu. Töö hinna pakkumisel arvestada, et tööd saab teha talveperioodil.

Täpsemalt vaata teostusjooniseid ja eelarve kalkulaatorit.