Sisekujundusprojekt

Sissejuhatus

Projektis on kombineeritud maalähedane still modernsega. Silmas on peetud, et pindasid, materjale oleks kerge puhastada, et need oleks vastupidavad ja praktilised.

Elumaja sisekujundusprojektis on oluline kasutada palju naturaalseid materjale nagu puit, naturaalne parkette, looduskivil põhinev keraamiline plaat ja dekoratiivkivi.

Teine tähtis aspekt on vastupidavus. Seetõttu sai keldrikorruse põrandakatte materjaliks valitud vinüülparkett, mis loob hubase tunde aga on erakordselt kulumis- ja löögikindel ning sobib seepärast ka kõige intensiivsema kasutusega siseruumidesse. Materjal on suhteliselt õhuke, aga summutab hästi heli ning on mõnus soe astuda. Tänu loomulikule välimusele ja heale akustikale on vinüülpõrandakate arvestatav alternatiiv puit- või laminaatpõrandale. Vinüül on täiesti veekindel.

Majapidamisruumi ja tehnoruumi põrandaid katab linoleum, mis on toodetud ümbertöödeldavatest looduslikest materjalidest, saasteainete vaba, anti-staatiline ja anti-bakteriaalne põrandakatte materjal. Linoleumi on lihtne hooldada ja puhastada. Heli ja mürasummutavate omadustega. Uus Tarkett linoleum, mis on kõige vastupidavam maailmas. Patendeeritud XF tehnoloogia.

Seinakattematerjaliks on peamiselt värv. Värvitoonid said valitud selle järgi, mis kenasti sobiks ja harmoneeruks puiduga.

Põnevuse lisamiseks on keldrikorrusel kasutataud dekoratiivtellist. Samuti katab osaliselt esikut dekoratiivtellis?

Trepihalli seinas on kasutatud lubikrohvi, mis jätab reljeefse pinna, millel valgus saab mängida.

Vannitoa ja wc põrandaid ja seinu katab matt läbimassplaat.

Kuna ülemine korrus on keeruline oma kaldlagede ja puittaladega, siis püüdsin neid sisekujunduses põnevalt ära kasutada.

Keldrikorruse ja I korruse laed värvitud valged.

II korruse laed üle löödud kipsplaadiga. Talad viimistleda tumedama puidupeitsiga.

Siseuksed valged.

Märkused

1. Tuulekoda

* Ühes servas maast laeni ustega garderoobikapp, võimalusel uksed matistatud klaasist, et valgus läbi paistaks.
* Teises seinas tool+ riiul/kapp kuhu saab visata ,,käigus olevad asjad (riided, võtmed, jalanõud, sallid, mütsid jms)

1. Esik/trepihall

* Vasakul seinas väike riiul+ peegel
* Trepihalli sein efektsein(lubikrohvitud struktuurne)+ valgustus
* Trepipiire 50x50 roovist või metallist piirded. Teiselt korruselt läbivalt keldrisse. Oluline, et laps vahedest läbi ei mahuks.

1. Vannituba

* Valamu tööpinnasisene, tööpind läheb üle aknalauaks.
* Peegel posti otsas tööpinnas
* Elektriline rätikukuivati (wc poti vastasseinas)
* Nagid rätikutele
* Pesumasin ja kuivati üksteise peal tornis.

1. Köök

* Aknaalune tööpind 700 mm sügav, tööpind läheb üle aknalauaks.
* Kapid mitte laeni
* Kubu kapist mõlemal pool riiulid (vaata köögi joonist)

1. Elutuba

* Lebonurk- Kapp 1000m avatud, 500mm uksega
* Diivani jalad kõrged, et oleks hea tolmu võtta
* Tv kapp ainult tv all.
* Tv seinal, keeratava süsteemiga
* Lagedes karniisid+ valgus+ kardinad karniisides, karniisi laius 200 mm, sügavus 150-200 mm. Karniisid seina äärest kõrgemad (süvis seina ja lae vahel), lagi madalam.

1. Master magamistuba

* Karniis valgustusele ja kardinale, karniisi laius 200 mm, sügavus 150-200 mm. Karniisid seina äärest kõrgemad (süvis seina ja lae vahel), lagi madalam.
* Kardinad laiemad, katavad seina
* Garderoobikapil külgedel avatud riiulid, et karniis mahuks ära ja lükanduksed ei segaks.

1. Kelder

* Üks sein kaetud dekoratiivtellisega, tume
* Keldrikorruse dekoratiivkiviga kaetud seina elektrijuhtmed on pinnapealsed.

Kangasjuhtmeid ja tarvikuid müüb JUHEKO.

Materjalide valik

Põrandakatte materjalid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tähis** | **Materjal** | **Viimistlus** |
| P1 | Linoleum  Edasimüüja: lincona.ee | Veneto XF² 793 hall |
| P2 | Vinüülparkett  Edasimüüja: Lincona.ee | LVT WINPRO50 1008 tamm Cognac |
| P3 | Linoleum  Edasimüüja: lincona.ee | Veneto XF² 793 hall |
| P4 | Vinüülparkett  Edasimüüja: Lincona.ee | LVT WINPRO50 1008 tamm Cognac |
| P5 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gigacer Concrete Graphite |
| P6 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia Burligton Graphite |
| P7 | Parkett  Tootekood: HF141EKSFOSA1  Edasimüüja: lincona.ee | PARKETT HF Dream 1-l tamm Savanna õli |
| P8 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gigacer Concrete Graphite |
| P9 | Parkett  Tootekood: HF141EKSFOSA1  Edasimüüja: lincona.ee | PARKETT HF Dream 1-l tamm Savanna õli |
| P10 | Parkett  Tootekood: 5906737961353  Edasimüüja: kodustuudio.ee  Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P11 | Parkett  Tootekood: 5906737961353  Edasimüüja: kodustuudio.ee  Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P12 | Parkett  Tootekood: 5906737961353  Edasimüüja: kodustuudio.ee  Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P13 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| P14 | Parkett  Tootekood: 5906737961353  Edasimüüja: kodustuudio.ee  Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |

Seinakatte materjalid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tähis** | **Materjal** | **Viimistlus** |
| S1 | Värvitud seinad 4tk | Tikkurila H495 Harso, matt |
| S2 | Dekoratiivne tellissein (tume)  Edasimüüja: holgersson.ee  Kõrgus: 6-6,3cm  Laius: 2,1-2,3cm  Paksus: 0,8-1cm  Lisa 1 | Masterbrick black |
| S3 | Värvitud sein | Tikkurila K499 Graniitti |
| S4 | Värvitud seinad | Tikkurila H495 Harso, matt |
| S5 | Värvitud/lubikrohvitud  Lisa 2 | Lubikrohv |
| S5.1 | Dekoratiivkivi tellis  Edasimüüja: ehomer.ee  Lisa 2.1 | DEKORATIIVKIVI FLORENCE |
| S6 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S7 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia Burligton Graphite |
| S8 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| S9 | Värvitud sein | Tikkurila Y500 Takorauta |
| S10 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S11 | Fototapeet  Edasimüüja:  Tootekood: 014269  Pikkus/Laius: 270 cm x 450 cm  Lisa 4 | Chalk Ombre | Version 1 |
| S12 | Värvitud sein | Tikkurila Y500 Takorauta |
| S13 | Värvitud sein | Tikkurila N494 Nefriitti |
| S14 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S15 | Keraamiline plaat  Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| S16 | Värvitud sein | Tikkurila M497 Tuhka |
| S17 | Laudis  Lisa 5, Lisa 6 | Sõltub põranda toonist |
| S18 | Värvitud sein  Lisa 7 | Tikkurila M442 Vuono |

Laed

|  |  |
| --- | --- |
| Tähis | Nimetus |
| L1 | Värvitud laed valgeks |
| L2 | Värvitud kipslaed valged |
| L3 | Värvitud kipslaed valged+ tumedaks peitsitud talad |
| L4 | Lagi kaetud tumeda laudisega+ tumedaks peitsitud tlad |

Mööbli valik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tähis | Nimetus | Toode |
| M1 | Laoriiulid  Kogumõõdud 4400x600 ja 2375x625 |  |
| M2 | Tv alus  Mõõdud: 2000x400 |  |
| M3 | Nurgadiivan  Mõõdud: |  |
| M4 | Diivanilaud  Mõõdud: 1000x1000 |  |
| M5 | Söögilaud  Mõõdud 2000x1000 |  |
| M6 | Söögilaua tool |  |
| M7 | Köögimööbel  Kogumõõt: 3850x600 |  |
| M8 | Tugitool |  |
| M9 | Garderoobikapp  Mõõdud: 1600x900  Võimalusel klaasustega, et laseks valgust läbi  Joonised lisana |  |
| M10 | Riiulid/sahtlid (kinnastele, mütsidele jms) |  |
| M11 | Riiul+peegel  Mõõdud: 1650x200  Lisa 8, Lisa 9 |  |
| M12 | Garderoobikapp  Mõõdud: 1450x770  Joonis lisana |  |
| M13 | Nagid rätikutele |  |
| M14 | Elektriline käterätikuivati |  |
| M15 | Peegel toru otsas  Lisa 10 |  |
| M16 | Kapp valamule  Mõõdud: 2200x600 |  |
| M17 | Püstakkapp rätikutele, pesumasinale ja kuivatile  Mõõdud: 1150x650 |  |
| M18 | Köögimööbel  Lisa 11 (3d foto esialgne) |  |
| M19 | Söögilaud  Mõõdud: 2000x1000 |  |
| M20 | Söögitool |  |
| M21 | Kapp 1000mm avatud, 500mm uksega kinnine.  Joonised lisana |  |
| M22 | Bench istumiseks/lebola, kaetud patjadega  Lisa 12 |  |
| M23 | Kohvilaud  Läbimõõt 550mm |  |
| M24 | Nurgadiivan  Kõrgetel jalgadel |  |
| M25 | Diivanilaud  Mõõdud: 1400x800 |  |
| M26 | Tv alune kapp  Mõõdud: 2700x400  Lisa 13  TV mõõdud 1300x800 |  |
| M27 | Vitriinkapp  Mõõdud: 1200x450 |  |
| M28 | Öökapp  Mõõdud: 400x500 |  |
| M29 | Voodi  Mõõdud: 2100x2000 |  |
| M30 | Meigilaud peegliga  Mõõdud: 1000x500 |  |
| M31 | Tool |  |
| M32 | Garderoobikapp master magamistuba  Mõõdud: 4050x600  Külgedel avatud riiulid  Joonised lisana |  |
| M33 | Garderoobikapp  Mõõdud: 4050x600  Lisa 14 |  |
| M34 | Öökapp  Mõõdud: 400x500 |  |
| M35 | Voodi  Mõõdud: 2000x1800 |  |
| M36 | Meigilaud/kummut  Mõõdud: 1500x550 |  |
| M37 | Kirjutuslaud sahtlitega  Mõõdud: 1500x550 |  |
| M38 | Kontoritool |  |
| M39 | Garderoobikapp  Mõõdud: 2315x600 |  |
| M40 | Kirjutuslaud+riiulid  Mõõdud: 2400x585 |  |
| M41 | Kontoritool |  |
| M42 | Öökapp  Läbimõõt 400mm |  |
| M43 | Voodi  Mõõdud: 950x2000 |  |
| M44 | Suur peegel |  |
| M45 | Tugitool |  |
| M46 | Kirjutuslaud  Mõõdud: 1800x800 |  |
| M47 | Kontoritool |  |
| M48 | Riiulid  Mõõdud: 963x300 |  |
| M49 | Riiulid+kapid  Mõõdud: 3480x500 |  |
| M50 | Diivan |  |
| M51 | Tumbad/kott-toolid |  |
| M52 | Kirjutuslaud, riiulid, kapid  Kogumõõt: 4050x550 |  |
| M53 | Kontoritool |  |
| M54 | Riietekapp  Mõõdud: 2200x600 |  |
| M55 | Kirjutuslaud sahtlipoksidega  Mõõdud: 1650x600 |  |
| M56 | Kontoritool |  |
| M57 | Meigilaud/kummut peegliga  Mõõdud: 1800x600 |  |
| M58 | Tumba/tool |  |
| M59 | Kapp  Mõõdud: 1596x600 |  |
| M60 | Voodi  Mõõdud: 2000x950 |  |

 Sanitaarkeraamika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tähis | Nimetus | Toode |
| SK1 | Seinapealne valamu |  |
| SK2 | Wc pott |  |
| SK3 | Wc pott |  |
| SK4 | Dušš  Duššiseinad 1200 mm kaugusel nurgast ja 1000 mm laiused, kokkulükatavad, klaasist. |  |
| SK5 | Valamu tööpinna sisene |  |
| SK6 | Valamu |  |
| SK7 | Wc pott |  |