Sisekujundusprojekt

Sissejuhatus

Projektis on kombineeritud maalähedane still modernsega. Silmas on peetud, et pindasid, materjale oleks kerge puhastada, et need oleks vastupidavad ja praktilised.

Elumaja sisekujundusprojektis on oluline kasutada palju naturaalseid materjale nagu puit, naturaalne parkette, looduskivil põhinev keraamiline plaat ja dekoratiivkivi.

Teine tähtis aspekt on vastupidavus. Seetõttu sai keldrikorruse põrandakatte materjaliks valitud vinüülparkett, mis loob hubase tunde aga on erakordselt kulumis- ja löögikindel ning sobib seepärast ka kõige intensiivsema kasutusega siseruumidesse. Materjal on suhteliselt õhuke, aga summutab hästi heli ning on mõnus soe astuda. Tänu loomulikule välimusele ja heale akustikale on vinüülpõrandakate arvestatav alternatiiv puit- või laminaatpõrandale. Vinüül on täiesti veekindel.

Majapidamisruumi ja tehnoruumi põrandaid katab linoleum, mis on toodetud ümbertöödeldavatest looduslikest materjalidest, saasteainete vaba, anti-staatiline ja anti-bakteriaalne põrandakatte materjal. Linoleumi on lihtne hooldada ja puhastada. Heli ja mürasummutavate omadustega. Uus Tarkett linoleum, mis on kõige vastupidavam maailmas. Patendeeritud XF tehnoloogia.

Seinakattematerjaliks on peamiselt värv. Värvitoonid said valitud selle järgi, mis kenasti sobiks ja harmoneeruks puiduga.

Põnevuse lisamiseks on keldrikorrusel kasutataud dekoratiivtellist. Samuti katab osaliselt esikut dekoratiivtellis?

Trepihalli seinas on kasutatud lubikrohvi, mis jätab reljeefse pinna, millel valgus saab mängida.

Vannitoa ja wc põrandaid ja seinu katab matt läbimassplaat.

Kuna ülemine korrus on keeruline oma kaldlagede ja puittaladega, siis püüdsin neid sisekujunduses põnevalt ära kasutada.

Keldrikorruse ja I korruse laed värvitud valged.

II korruse laed üle löödud kipsplaadiga. Talad viimistleda tumedama puidupeitsiga.

Siseuksed valged.

Märkused

1. Tuulekoda
* Ühes servas maast laeni ustega garderoobikapp, võimalusel uksed matistatud klaasist, et valgus läbi paistaks.
* Teises seinas tool+ riiul/kapp kuhu saab visata ,,käigus olevad asjad (riided, võtmed, jalanõud, sallid, mütsid jms)
1. Esik/trepihall
* Vasakul seinas väike riiul+ peegel
* Trepihalli sein efektsein(lubikrohvitud struktuurne)+ valgustus
* Trepipiire 50x50 roovist või metallist piirded. Teiselt korruselt läbivalt keldrisse. Oluline, et laps vahedest läbi ei mahuks.
1. Vannituba
* Valamu tööpinnasisene, tööpind läheb üle aknalauaks.
* Peegel posti otsas tööpinnas
* Elektriline rätikukuivati (wc poti vastasseinas)
* Nagid rätikutele
* Pesumasin ja kuivati üksteise peal tornis.
1. Köök
* Aknaalune tööpind 700 mm sügav, tööpind läheb üle aknalauaks.
* Kapid mitte laeni
* Kubu kapist mõlemal pool riiulid (vaata köögi joonist)
1. Elutuba
* Lebonurk- Kapp 1000m avatud, 500mm uksega
* Diivani jalad kõrged, et oleks hea tolmu võtta
* Tv kapp ainult tv all.
* Tv seinal, keeratava süsteemiga
* Lagedes karniisid+ valgus+ kardinad karniisides, karniisi laius 200 mm, sügavus 150-200 mm. Karniisid seina äärest kõrgemad (süvis seina ja lae vahel), lagi madalam.
1. Master magamistuba
* Karniis valgustusele ja kardinale, karniisi laius 200 mm, sügavus 150-200 mm. Karniisid seina äärest kõrgemad (süvis seina ja lae vahel), lagi madalam.
* Kardinad laiemad, katavad seina
* Garderoobikapil külgedel avatud riiulid, et karniis mahuks ära ja lükanduksed ei segaks.
1. Kelder
* Üks sein kaetud dekoratiivtellisega, tume
* Keldrikorruse dekoratiivkiviga kaetud seina elektrijuhtmed on pinnapealsed.

Kangasjuhtmeid ja tarvikuid müüb JUHEKO.

Materjalide valik

Põrandakatte materjalid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tähis** | **Materjal** | **Viimistlus** |
| P1 | LinoleumEdasimüüja: lincona.ee | Veneto XF² 793 hall |
| P2 | VinüülparkettEdasimüüja: Lincona.ee | LVT WINPRO50 1008 tamm Cognac |
| P3 | LinoleumEdasimüüja: lincona.ee | Veneto XF² 793 hall |
| P4 | VinüülparkettEdasimüüja: Lincona.ee | LVT WINPRO50 1008 tamm Cognac |
| P5 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gigacer Concrete Graphite |
| P6 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gardenia Burligton Graphite |
| P7 | ParkettTootekood: HF141EKSFOSA1Edasimüüja: lincona.ee | PARKETT HF Dream 1-l tamm Savanna õli |
| P8 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gigacer Concrete Graphite |
| P9 | ParkettTootekood: HF141EKSFOSA1Edasimüüja: lincona.ee | PARKETT HF Dream 1-l tamm Savanna õli |
| P10 | ParkettTootekood: 5906737961353Edasimüüja: kodustuudio.eeViimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P11 | ParkettTootekood: 5906737961353Edasimüüja: kodustuudio.eeViimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P12 | ParkettTootekood: 5906737961353Edasimüüja: kodustuudio.eeViimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P13 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| P14 | ParkettTootekood: 5906737961353Edasimüüja: kodustuudio.eeViimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |

Seinakatte materjalid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tähis** | **Materjal** | **Viimistlus** |
| S1 | Värvitud seinad 4tk | Tikkurila H495 Harso, matt |
| S2 | Dekoratiivne tellissein (tume)Edasimüüja: holgersson.eeKõrgus: 6-6,3cmLaius: 2,1-2,3cmPaksus: 0,8-1cmLisa 1 | Masterbrick black |
| S3 | Värvitud sein | Tikkurila K499 Graniitti |
| S4 | Värvitud seinad | Tikkurila H495 Harso, matt |
| S5 | Värvitud/lubikrohvitudLisa 2 | Lubikrohv |
| S5.1 | Dekoratiivkivi tellisEdasimüüja: ehomer.eeLisa 2.1 | DEKORATIIVKIVI FLORENCE |
| S6 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S7 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gardenia Burligton Graphite |
| S8 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| S9 | Värvitud sein | Tikkurila Y500 Takorauta |
| S10 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S11 | FototapeetEdasimüüja:Tootekood: 014269Pikkus/Laius: 270 cm x 450 cmLisa 4 | Chalk Ombre | Version 1 |
| S12 | Värvitud sein | Tikkurila Y500 Takorauta |
| S13 | Värvitud sein | Tikkurila N494 Nefriitti |
| S14 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S15 | Keraamiline plaatEdasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| S16 | Värvitud sein | Tikkurila M497 Tuhka |
| S17 | LaudisLisa 5, Lisa 6 | Sõltub põranda toonist |
| S18 | Värvitud seinLisa 7 | Tikkurila M442 Vuono |

Laed

|  |  |
| --- | --- |
| Tähis | Nimetus |
| L1 | Värvitud laed valgeks |
| L2 | Värvitud kipslaed valged |
| L3 | Värvitud kipslaed valged+ tumedaks peitsitud talad |
| L4 | Lagi kaetud tumeda laudisega+ tumedaks peitsitud tlad |

Mööbli valik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tähis | Nimetus | Toode |
| M1 | Laoriiulid Kogumõõdud 4400x600 ja 2375x625 |  |
| M2 | Tv alusMõõdud: 2000x400 |  |
| M3 | NurgadiivanMõõdud:  |  |
| M4 | DiivanilaudMõõdud: 1000x1000 |  |
| M5 | SöögilaudMõõdud 2000x1000 |  |
| M6 | Söögilaua tool |  |
| M7 | KöögimööbelKogumõõt: 3850x600 |  |
| M8 | Tugitool |  |
| M9 | GarderoobikappMõõdud: 1600x900Võimalusel klaasustega, et laseks valgust läbiJoonised lisana |  |
| M10 | Riiulid/sahtlid (kinnastele, mütsidele jms) |  |
| M11 | Riiul+peegel Mõõdud: 1650x200Lisa 8, Lisa 9 |  |
| M12 | GarderoobikappMõõdud: 1450x770Joonis lisana |  |
| M13 | Nagid rätikutele |  |
| M14 | Elektriline käterätikuivati |  |
| M15 | Peegel toru otsasLisa 10 |  |
| M16 | Kapp valamuleMõõdud: 2200x600 |  |
| M17 | Püstakkapp rätikutele, pesumasinale ja kuivatileMõõdud: 1150x650 |  |
| M18 | KöögimööbelLisa 11 (3d foto esialgne) |  |
| M19 | SöögilaudMõõdud: 2000x1000 |  |
| M20 | Söögitool |  |
| M21 | Kapp 1000mm avatud, 500mm uksega kinnine.Joonised lisana |  |
| M22 | Bench istumiseks/lebola, kaetud patjadegaLisa 12 |  |
| M23 | KohvilaudLäbimõõt 550mm |  |
| M24 | NurgadiivanKõrgetel jalgadel |  |
| M25 | DiivanilaudMõõdud: 1400x800 |  |
| M26 | Tv alune kappMõõdud: 2700x400Lisa 13TV mõõdud 1300x800 |  |
| M27 | VitriinkappMõõdud: 1200x450 |  |
| M28 | ÖökappMõõdud: 400x500 |  |
| M29 | VoodiMõõdud: 2100x2000 |  |
| M30 | Meigilaud peegligaMõõdud: 1000x500 |  |
| M31 | Tool |  |
| M32 | Garderoobikapp master magamistubaMõõdud: 4050x600Külgedel avatud riiulidJoonised lisana |  |
| M33 | GarderoobikappMõõdud: 4050x600Lisa 14 |  |
| M34 | ÖökappMõõdud: 400x500 |  |
| M35 | VoodiMõõdud: 2000x1800 |  |
| M36 | Meigilaud/kummut Mõõdud: 1500x550 |  |
| M37 | Kirjutuslaud sahtlitegaMõõdud: 1500x550 |  |
| M38 | Kontoritool |  |
| M39 | GarderoobikappMõõdud: 2315x600 |  |
| M40 | Kirjutuslaud+riiulidMõõdud: 2400x585 |  |
| M41 | Kontoritool |  |
| M42 | ÖökappLäbimõõt 400mm |  |
| M43 | VoodiMõõdud: 950x2000 |  |
| M44 | Suur peegel |  |
| M45 | Tugitool |  |
| M46 | KirjutuslaudMõõdud: 1800x800 |  |
| M47 | Kontoritool |  |
| M48 | RiiulidMõõdud: 963x300 |  |
| M49 | Riiulid+kapidMõõdud: 3480x500 |  |
| M50 | Diivan |  |
| M51 | Tumbad/kott-toolid |  |
| M52 | Kirjutuslaud, riiulid, kapidKogumõõt: 4050x550 |  |
| M53 | Kontoritool |  |
| M54 | RiietekappMõõdud: 2200x600 |  |
| M55 | Kirjutuslaud sahtlipoksidegaMõõdud: 1650x600 |  |
| M56 | Kontoritool |  |
| M57 | Meigilaud/kummut peegligaMõõdud: 1800x600 |  |
| M58 | Tumba/tool |  |
| M59 | KappMõõdud: 1596x600 |  |
| M60 | VoodiMõõdud: 2000x950 |  |

 Sanitaarkeraamika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tähis | Nimetus | Toode |
| SK1 | Seinapealne valamu |  |
| SK2 | Wc pott |  |
| SK3 | Wc pott |  |
| SK4 | DuššDuššiseinad 1200 mm kaugusel nurgast ja 1000 mm laiused, kokkulükatavad, klaasist. |  |
| SK5 | Valamu tööpinna sisene |  |
| SK6 | Valamu |  |
| SK7 | Wc pott  |  |