Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel. Ühekordne, suletud netopind ca 119 m2.

Tavaline elektrisüsteem, dimmerdatavaid valgusteid ja lüliteid ei ole. Valgustid mustad spotid köögis ja tubades, pistikud ja lülitid ABB impressive black matt. Elektrikilp tehnoruumi. Igas toas sh. ka elutoas rippvalgustile toide. Õue räästas hämaraanduriga valgustus, maja ees liikumisanduriga prozektor. Elutoas ja igas toas suitsuandur.

Tuua välja materjalide ja töö hind eristatvalt allpool toodud ridade kaupa.

* Valgustid
* Kaabeldus
* Pistikud ja lülitid